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 2026年6月9日9时4分许，在重庆市两江新区蔡家岗街道凤栖路6号12-4厂房，重庆麦竞智能科技有限公司进行物料转运过程中发生一起高处坠落事故，造成1人受伤，直接经济损失约36万元。

接到事故报告后，区应急管理局、区公安分局、蔡家岗街道等部门和单位人员立即赶赴现场了解情况并处置。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《重庆市安全生产条例》等法律法规规定，经区政府授权，成立由区应急管理局牵头，区政府办公室、区公安分局、区总工会、蔡家岗街道等单位人员组成的两江蔡家岗重庆麦竞智能科技有限公司“6·9”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），同时邀请区纪委监委机关、区检察院派员参加调查工作。事故调查组下设技术组，由3名市应急管理专家组成，负责查明事故的直接原因。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经调查取证和综合分析，查明了事故发生经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任单位和责任人的处理意见和防范措施建议。

经调查认定，两江蔡家岗重庆麦竞智能科技有限公司“6·9”一般高处坠落事故是一起因作业人员违规操作，设备安全装置缺失，生产经营单位安全管理、教育培训不到位导致的一般生产安全责任事故。

事故基本情况

事故单位概况

重庆麦竞智能科技有限公司（以下简称“麦竞智能公司”）统一社会信用代码：915***89；法定代表人：陈*；注册资本：贰拾万元整；成立日期：2018年11月22日；住所：重庆市北碚区**；类型：有限责任公司；经营范围：智能设备研发、生产、销售与安装；软硬件开发与销售；汽车用品及汽车零部件研发、生产与销售；家政服务；清洁服务保洁服务; 清洗服务；设计、制作、代理、发布国内外广告:办公用品销售；品牌推广。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

事故相关人员情况

1.陈*，男，汉族，51岁，身份证号：512***10；身份证地址：四川省阆中市**，系事故单位麦竞智能公司主要负责人。

2.周*，男，汉族，21岁，身份证号：512***72；身份证地址：四川省安岳县**，本次事故伤者，系麦竞智能公司聘用人员。

3.白*，男，汉族，72岁，身份证号：510***58；身份证地址：重庆市九龙坡区**，系事故房屋产权人白*父亲，为该租赁厂房实际经营管理者。

事故厂房相关情况

重庆市两江新区蔡家岗街道凤栖路6号12幢4-3，房产编号：016***；权利人：白*（白*儿子），余*（白*妻子），租赁厂房实际经营管理者为白*；房屋用途：非住宅；土地使用面积244.74㎡；土地使用权终止日期：2056-10-21。
事故厂房租赁及合同签订情况
2020年12月15日，重庆市两江新区蔡家岗街道凤栖路6号12幢4-3房屋实际经营管理人白*以个人的名义将该处房产3楼三间办公室（约80㎡）租赁给麦竞智能公司法定代表人陈*经营使用，约定房屋租赁期限为2021年1月1日至2023年12月31日，年租金20000元。2023年12月31日租赁合同到期后双方未续签合同，2024年至今由陈*按每年25000元的费用，每半年通过银行和微信转账的方式将房租费支付给白*；双方未签订专门的安全管理协议，双方签订了租赁合同(合同第五条第二项“白*应保证该厂房及其附属设施”,第八条“升降机的日常检修由甲方白*负责”）。

事故发生单位安全管理情况

麦竞智能公司为小微企业，员工及管理人员共3人（陈*和其妻子王*及作业人员周*），公司建立有安全生产规章制度；安全生产责任制度；安全技术交底管理制度；安全生产隐患排查治理制度，事故应急救援预案；定期和专项安全检查规定；公司按日、周、月开展了安全检查，日常检查中未发现问题隐患，未对作业人员周*开展安全培训。

租赁方对升降机的安全管理情况：白*作为厂房出租方，2025年11月该升降机出现液压流油等问题，无法正常使用，陈*遂向白*反映让其维修，2025年12月5日白*联系升降机维修人员刘佃新于2025年12月7日-9日对升降机进行维修，更换了液压驱动系统，期间白*未到现场，12月9日维修完成，白*委托陈*进行验收确认，陈*在确认升降机能够正常使用后告知白*需要安装升降机运行和升降机门的安全联锁装置，白*回复不需要安装，让其平常使用时注意安全。2017年安装升降机后，至今未安装升降机门安全联锁装置，且设置的手动开闭的箱门无机械锁定装置；升降机货厢及升降机井道内无照明设施。

事故发生后，白*未提供该升降机设备铭牌、产品合格证、安装、使用、维护保养说明书等技术资料和发票、买卖合同等。

有关人员关系情况
本次事故伤者周*，于2026年5月21日通过微信向麦竞智能公司陈*咨询，预到其公司工作；双方约定2026年5月22日到公司详谈，5月22日当天陈*见到周*后双方协商周*留下学习，帮忙做事，按100元/天的价钱由陈*给予周*劳动报酬，双方未签订书面合同。
事故发生经过

2026年6月9日8时50分许，周*到麦竞智能公司准备各洗车网点用的物料、设备；按照日常工作流程陈*与周*9时左右从公司出发到各自助洗车点巡查、补料；8时55分许，周*从12-4栋1楼经楼梯到3楼后，开始准备自助洗车点用的物料。通过视频监控显示9时4分许，周*进入自助洗车点洗车泡沫剂临时存放房间，准备将泡沫剂搬出、通过厂房的液压升降机运输至1楼；9时4分45秒，周*将泡沫剂搬至升降机门口，打开升降机3楼的门，搬起泡沫剂直接跨入升降机货厢内，从3楼坠落至1楼。9时15分许，陈*在1楼升降机货厢取物料时，发现周*倒在其中。

事故现场情况

事故调查组调查人员、技术组对事故现场进行了详细的踏勘，向现场有关人员了解了相关情况。
事故现场位于重庆市两江新区蔡家岗街道凤栖路6号12-4厂房1楼，事故升降机为1-3楼载货用；升降机货厢平板钢框架大约尺寸：2.3×2.8（长×宽），升降机货厢内有一上角破损的泡沫剂桶，现场有液体流散痕迹，无血迹，升降机货厢无下坠损坏痕迹、自身无破损情况，故分析推测事故发生时该升降机货厢位于1楼升降机井道内；现场未见设备铭牌、产品合格证、安装、使用、维护保养说明书等技术资料。货厢内张贴有升降作业平台安全操作规程和严禁载人、关闭层门等警示标牌（见图1）。
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图1

事故升降机情况

有关参数如下：

	型号
	SJD0.5-12
	载重量
	500KG

	起升速度
	4-6米/分
	起升高度
	无

	电源电压
	380V
	出厂日期
	2017年6月30日

	型式试验编号
	无
	产品编号
	无


经现场勘察和综合分析：该升降机是一台在井道内、有固定导轨、有轿厢的液压直顶式简易升降机，升降机三站三层，一层高度大约为6米，二层至三层的层高约为4米，升降机起升高度大约10米。升降机有专用井道，井道内有四组固定式钢导轨。货厢为简易的钢框架平板结构（有左右后三个方向边板），通过四根承重链条与油缸活塞顶杆上固定的钢横梁连接，货厢通过平台四角安装的滚轮在固定的钢导轨中上下运行。承重链条一端固定在井道钢梁架上，另一端固定在货厢平台上。（见图2）参考GB 28755-2012的规定，经过对比，事故厂房的升降机符合以液压泵站作为驱动装置，通链条和液压油缸带动货厢，在井道内沿垂直刚性导向装置运行的仅用于运载货物的起重机械。因此，事故升降机适用于简易升降机安全规程（GB 28755-2012）。
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2楼升降机平台口          井道和导轨             油泵站和辅助油箱
图2

设备关键部件情况：初步检查液压系统完整，油缸、高压输出油管、回油管未见明显液压油泄漏；活塞顶杆无明显弯曲等异常；四根钢导轨未见严重不平整和接头明显错位及松动；货厢底部未见与地面礅底撞击痕迹。

该事故升降机货厢未设置货厢内门或者活动围栅；一层至三层各设置不规范层门，其中一层是卷帘门，二层、三层有钢板制平开防护门，每一楼层无防护门行程开关联锁，机械闭锁装置不规范。（见图3）
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轿厢无内门                     一楼升降机楼层卷帘门
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三楼层门                  层门安全联锁装置未投入使用

图3
事故造成的人员伤亡和直接经济损失

此次事故造成1人受伤。周*，男，汉族，21岁，身份证号码：512***72；身份证地址：四川省安岳县**，本次事故伤者。
    根据周*住院医疗诊断书，入院医疗情况，按照《人体损伤程度鉴定标准》（最高人民法院 最高人民检察院 公安部 国家安全部 司法部2013年8月30日联合发布）核定周*为重伤[
]。目前，该起事故产生医疗费用约36万元。
事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，一楼洗衣厂负责人郑*拨打了120急救电话，陈*拨打110向公安部门报案。区应急管理局、区公安分局、蔡家岗街道等部门和单位接到事故报告后，立即启动应急响应，同时派人赶到事故现场进行处置。
（二）事故现场应急处置情况

周*发生坠落后，现场人员怕对其造成二次伤害遂在拨打120急救电话后等待医护人员到达。9时30分许，医务人员到场，将周*送往重庆市第九人民医院重症监护室ICU治疗。7月10日，周*从重症监护室ICU转入重庆市第九人民医院骨科病房，8月8日转入到重医第一附属医院继续治疗，8月31日转入恩创康复医院，目前正在康复中。
（三）事故应急处置评估

接到事故信息后，区应急管理局、区公安分局、蔡家岗街道等部门和单位第一时间赶赴现场进行处置，现场处置、应急救援处置得当，无次生事故发生。

三、事故直接原因分析

通过现场勘验、询问调查并结合事故现场视频资料和第三方技术专家事故勘验报告综合分析：从业人员周*，违反升降机操作规程，现场疏于观察，在未确认升降机货厢是否到达三楼的情况下，盲目进入井道，导致其从3楼坠落至1楼的升降机货厢内。

四、事故间接原因分析
（一）升降机存在安全隐患：事故升降机存在无安全联锁装置、升降机货厢及“升降机井道”内无照明设施，不符合《简易升降机安全规程》（GB 28755-2012）6.1.4.1.3、6.1.4.3.3、7.1.5.1、7.1.6.1[
]，8.4.1[
]规定。

（二）麦竞智能公司，作为升降机使用单位。一是发现升降机无安全联锁装置存在安全隐患仍继续使用，未制止从业人员使用该设备。二是公司安全教育培训不到位，未对从业人员开展岗前及升降机操作规程的安全教育培训。

五、监管部门履职情况

蔡家岗街道按照对工业规下企业属地监管的原则，对辖区内规下工贸企业开展安全监管工作，至2025年11月区划调整后，蔡家岗街道按照区委、区政府工作要求承接原北碚经开区负责的工业园区范围600余家工贸企业安全生产工作。一是全覆盖走访建档，组建工作专班，历时3个月地毯式全面摸排园区内企业，逐户认路、认门、认人，建立联系、摸底建档。二是全面开展安全宣传教育，通过集中安全教育培训、入户柔性宣教等方式着急工贸企业主要负责人、安全管理人员800余人参会培训，线上线下立体化宣传，筑牢企业安全生产思想防线。三是开展拉网式专业检查，联合三方安全技术服务机构，聚焦53家重点高风险企业开展专项监督检查，督促企业完成隐患整改119条。累计检查企业近400家，排查各类安全隐患近1000条，其中重大事故隐患23条（已全部完成整改），实行台账动态管理、销号闭环管理，持续跟踪督办整改落地。本次事故调查中，未发现蔡家岗街道安全监管不到位的情况。
六、对有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）建议免于行政处罚人员

周*，麦竞智能公司从业人员，违反升降机操作规程，违规作业，其行为违反《简易升降机安全规程》（GB 28755-2012）11操作[
]对本次事故负有责任。鉴于其在本次事故中重伤，目前仍在医院接受治疗，建议免于行政处罚。

建议给予行政处罚的单位

重庆麦竞智能科技有限公司，作为升降机使用单位，发现升降机无安全联锁装置存在安全隐患仍继续使用，未及时制止从业人员使用该设备；教育培训不到位，未对从业人员开展岗前及升降机操作规程的安全教育培训，其行为违反了《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第十六条[
]，《中华人民共和国安全生产法》第二十八条[
]、第四十一条第二款[
]，对本次事故负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[
]、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第一项[
]，参照《重庆市应急管理系统行政处罚裁量权基准》的规定，建议由区应急管理局对其作出罚款的行政处罚。
建议给予行政处罚的人员

陈*，重庆麦竞智能科技有限公司主要负责人，未组织制定并实施升降机操作规程，未对从业人员开展安全教育培训，对升降机使用的风险管控和隐患排查不力，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项[
]、第三项[
]、第五项[
]，对本次事故负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[
]，参照《重庆市应急管理系统行政处罚裁量权基准》的规定，建议由区应急管理局对其作出罚款的行政处罚。

其他处理建议

白*作为租赁厂房实际负责人，在经麦竞公司陈*多次提出问题整改要求后，未对事故升降机存在无安全联锁装置、升降机货厢及“升降机井”内无照明设施的安全隐患进行整改，未履行双方合同约定，保证升降机作为其附属设施能够正常使用和对升降机进行检修。白*作为自然人其管理不到位的行为建议由属地政府部门对其进行安全生产警示约谈教育，其应承担的民事赔偿责任建议由司法部门依法裁决。
事故整改和防范措施

为从此次事故中深刻吸取教训，避免和有效防范类似事故发生，建议如下:

重庆麦竞智能科技有限公司要严格落实企业主体责任。建立健全安全生产责任制，制定并严格执行各岗位操作规程，强化安全教育培训，对新入职的从业人员开展安全教育，要同业主方重新签订安全生产管理协议，约定双方的安全管理职责，针对升降机的使用要安排专人负责，同时厂房租赁实际负责人白*要根据双方的对安全管理的规定，对承租单位的设施设备使用情况开展检查确认，发现问题及时整改，要针对升降机的问题立即整改，加装安全联锁装置和照明设施，保证其安全运行。

蔡家岗街道要严格履行属地安全监管职责。加强对辖区小微企业的安全监督检查，对涉及承租、承包的生产企业及经营个体要开展拉网式覆盖检查，严格检查发包方对承租方的定期检查，隐患整改情况，严肃执法处罚。要针对辖区内升降机的使用开展摸排，建立底数台账，特别是安全联锁装置的设置及从业人员安全教育培训要针对性检查、督促整改。

两江蔡家岗重庆麦竞智能科技有限公司

“6·9”一般高处坠落事故调查组

      2026年10月12日        
[�] 《人体损伤程度鉴定标准》5.7.2 重伤二级c):肝、脾、胰或者肾破裂，须手术治疗。


[�]《简易升降机安全规程》（GB 28755-2012）6.1.4.1.3：货厢门应设电气联锁装置 ,在正常操作的情况下 ,如果有一个货厢门或多个门扇的货厢门中的任何一个门扇开着 ,则货厢应不能启动或继续运行。


6.1.4.3.3：手动货厢门：手动开闭的货厢门应设有机械锁定装置 , 以保证运行时不会自动开启。


7.1.5.1：每个层门应设电气联锁装置 ,在正常操作的情况下 ,如果有一个层门或多扇层门中的任何一扇门开着 ,则货厢应不能启动或继续运行。


7. 1.6.1：层门应设机械联锁装置 ,在正常运行时 ,应不能打开层门(或多扇层门中的任意一扇) ,除非货厢在该层门的开锁区域内停止或停站。


[�]《简易升降机安全规程》（GB 28755-2012）8.4.1：货厢内、货厢顶部 、机房、底坑及井道中应有电气照明 ,工作位置的照度均不应小于50lx,照明电路电压不应大于220V,并应单独控制 。


[�] 《简易升降机安全规程》（GB 28755-2012）11操作：简易升降机应由被授权人员操作,安全操作的一般要求如下 c）层门开启后应确定货厢的位置，并确认停层保护装置作用到位后方可进入货厢。


[�]《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第十六条：生产经营单位在事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。 


[�]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。


[�]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。


[�]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。


[�]《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第一项 事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（一）造成3人以下重伤（包括急性工业中毒，下同），或者300万元以下直接经济损失的，处30万元以上50万元以下的罚款。


[�]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。


[�] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。


[�] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。


[�]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。





