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2025 年 12 月 3 日 08 时 31 分许，在 G105 国道 1108km+80
0m 处（六安市裕安区境内），发生一起两车相撞的较大道路交
通事故，造成 3 人死亡，直接经济损失 226.8 万元。
事故发生后，安徽省委常委、省委政法委书记、省公安厅党
委书记、厅长覃卫国，六安市委书记方正等领导同志分别作出批
示，要求全力救治伤员，做好事故调查，查清事故原因，严肃追
责问责。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报
告和调查处理条例》《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》
等法律法规，六安市人民政府成立了由市应急局、市公安局、市
交通局、市总工会和裕安区人民政府派员组成的事故调查组，同
时邀请徐州市人民政府和六安市纪委监委、市检察院派员参加。
事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”
和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证和综合分析，查
清了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，
认定了事故性质和责任，评估了应急处置工作，总结了事故教训，
提出了整改和防范措施，并对有关责任人员和责任单位提出了处
理建议。
经调查认定，该起较大道路交通事故是一起因重型栏板货车
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驾驶人行驶至路口时违反交通信号通行，与一辆正在横过路口的
电动三轮车发生碰撞的生产安全责任事故。
一、事故基本情况
（一）事故车辆及驾驶人情况
1.苏 CQE922 号重型栏板货车。车辆所有人为邓*鹏，车辆
使用性质：货运，出厂日期：2024 年 3 月 4 日，初次登记日期：
2024 年 3 月 8 日，车辆检验有效期至：2026 年 3 月 31 日。道路
运输证号：苏交运管徐字 320321200512 号，经营范围：道路普
通货物运输，有效期至：2028 年 3 月 12 日。车辆保险情况正常
[1]。
驾驶人：邓*鹏，男，31 岁，徐州市丰县人，身份证号：
3203**********1831，持 B2 型机动车驾驶证，初次领证日期：
2014 年 10 月 29 日，有效期限至：2030 年 10 月 29 日。道路运
输从业资格证号：3203**********1831，从业资格类别：经营性
道路货物运输驾驶员，初次领证日期：2023 年 2 月 6 日，有效
期限：2029 年 2 月 6 日。
邓*鹏在丰县经营一家货运经营部（个体工商户），统一社
[1] 苏 CQE922 号重型栏板货车保险概况：机动车交通事故责任强制保险单号：PDZA202532030000121040，保险
公司：中国人民财产保险股份有限公司沛县支公司，保险期间：2025 年 3 月 8 日至 2026 年 3 月 8 日。机动车商
业保险单号：PDZA202532030000109696，保险公司：中国人民财产保险股份有限公司沛县支公司，保险期间：2025
年 3 月 8 日至 2026 年 3 月 8 日，主要险种：机动车第三者责任保险（保险金额：100 万元），驾驶员车上人员责
任保险（保险金额：10 万元/座*1 座）。
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会信用代码：92320321MADCENDQ6W，注册日期：2024 年 3
月 13 日，经营场所：徐州市丰县梁寨镇，组成形式：个体经营，
经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。道路运
输经营许可证号：苏交运管许可徐字 320321513997 号，业户名
称：邓*鹏，经营范围：道路普通货物运输，有效期至：2028 年
3 月 12 日。
2.电动三轮车。车身标牌显示：宗申牌电动三轮车，整车型
号：ZS1500DZH-13A，整车整备质量：210KG，电机型号：
138YC6050403NB，电机额定电压：60V，电机额定功率：1.5KW，
装载质量：175KG，制造年月：2023 年 2 月，车辆识别代号（VIN）：
LZSNJFTN2P8017227，江苏宗申车业有限公司徐州分公司[2]制
造，车辆无保险。车辆所有人和驾驶人为王*余，男，68 岁，六
安市裕安区人，身份证号：3424**********4032。
（二）事故关联单位概况
徐州金泉电子科技有限公司（动态监控委托运营服务商）
①公司概况：统一社会信用代码：91320301071024384L，法
定代表人：张*，登记住所：徐州经济技术开发区，经营范围：
[2] 江苏宗申车业有限公司徐州分公司概况：统一社会信用代码：91320321MA1XRUKR6X，负责人：安*辰，登
记住所：徐州市丰县，经营范围：四轮电动车、场内专用车、三轮摩托车、电动自行车、电动摩托车及配件制造
（上述项目依法须办理许可证的，办理许可证后经营）、销售、出口、维修、技术开发、售后服务；电动汽车的
销售、出口、售后服务。
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电子产品、计算机软硬件及辅助设备、仪器仪表研发、销售；计
算机信息技术开发、技术咨询、技术服务；通信设备销售、安装、
维修；网络工程施工；增值电信业务；货运代理、搬运装卸服务、
仓储服务；设计、制作、发布、代理国内各类广告。一般项目：
在保险公司授权范围内开展专属保险代理业务（凭授权经营）。
②委托协议签订情况：徐州金泉电子科技有限公司未与邓*
鹏签订任何合同、协议，邓*鹏于 2024 年 3 月 8 日通过代理人将
苏 CQE922 号重型栏板货车录入该公司平台系统。
（三）事故发生经过
2025 年 12 月 2 日 18 时 30 分许，邓*鹏驾驶苏 CQE922 号
重型栏板货车从安徽省阜阳市阜南县出发，前往合肥市庐江县运
送木颗粒。23 时许，邓*鹏将货车停在六安市霍邱县境内休息。
12 月 3 日 06 时 30 分许，邓*鹏继续驾驶车辆沿 G105 国道由北
向南方向行驶。07 时 43 分许，行驶至六安市叶集区洪集街道，
沿洪集街道由北向南方向行驶，08 时 03 分许行驶至叶集区姚李
立交桥交口，沿 G105 国道由西向东方向行驶[3]。
12 月 3 日 08 时许，王*余从位于裕安区狮子岗乡健康村的
家中出发，驾驶电动三轮车搭载其妻子姜*云和其亲戚夏*芬，前
[3] 根据苏 CQE922 号重型栏板货车行驶的卫星轨迹，该车与 12 月 3 日 06 时 30 分许开始行程，至事发的 08 时
31 分许，驾驶时间未超过 4 小时。
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往狮子岗乡南岳庙村参加祭祖活动。08 时 30 分许，王*余驾驶
电动三轮车沿健康村中心路由南向北行驶至交叉路口停下，等待
交通信号灯。12 月 3 日 08 时 31 分许，邓*鹏驾车行驶至 G105
国道 1108km+800m 处，违反交通信号通行，与由南向北横过路
口的王修余所驾电动三轮车发生碰撞。
图 1 事发地点位置
事发地点
北
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图 2 事故发生前监控
（四）事故现场情况
事故现场位于 G105 国道 1108km+800m 处，为 G105 国道与
健康村村道[4]的交叉路口，该路口设有交通信号灯，交通信号灯
为红绿交替正常工作，事发时为晴天，视线良好。苏 CQE922 号
重型栏板货车行驶的路段呈东西走向，西往六安市金寨县方向，
东往合肥市方向，道路南北两侧为农田，路中间设置金属隔离带
（宽 1.8 米），双向四车道，沥青路面，线性平直，路面干燥、
平整，设有路口标志，划有分道标线。路段限速 80km/h，机动
车道全宽 21 米，半幅宽 10.5 米。该路段为 G105 国道与 S329
省道并线路段，于 2020 年 12 月开始施工，2022 年 1 月 15 日验
收合格，维护管养单位为中交二航建设发展有限公司。
[4] 健康村村道系健康村自筹资金修建，呈南北走向，南往狮子岗乡健康村方向，北往狮子岗乡南岳庙村，道路
东西两侧为田地，水泥路面，路面干燥、平整，路宽 3.5 米。
苏CQE922号
重型栏板货车
电动三轮车
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图 3 事发地点航拍
经现场勘察，事发时，苏 CQE922 号重型栏板货车前侧右部
与电动三轮车左侧前部发生碰撞，后苏 CQE922 号重型栏板货车
右侧前部与电动三轮车左侧后部再次发生碰撞，受撞击的电动三
轮车与路面外侧的绿色防护栏发生碰擦，最终两车均静止在路面
上。苏 CQE922 号重型栏板货车的右侧车头受损，电动三轮车的
东
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车身左侧及后货箱整体受损，道路及有关交通设施未受到损坏。
图 4 苏 CQE922 号重型栏板货车
图 5 电动三轮车
（五）人员伤亡和直接经济损失情况
事故造成电动三轮车驾驶人王*余和乘坐人姜*云、夏*芬 3
人死亡。
1.王*余，电动三轮车驾驶人，男，68 岁，六安市裕安区人，
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身份证号：3424**********4032，在事故中死亡。
2.姜*云，电动三轮车乘坐人，女，67 岁，六安市裕安区人，
身份证号：3424**********4022，在事故中死亡。
3.夏*芬，电动三轮车乘坐人，女，68 岁，六安市裕安区人，
身份证号：3424**********4023，在事故中死亡。
参照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-19
86），直接经济损失 226.8 万元。
二、事故应急处置及评估情况
（一）事故信息接报及响应情况
2025 年 12 月 3 日 08 时 37 分许，六安市 110 指挥中心接警
员接邓*鹏报警称，其驾驶的货车与电动三轮车发生事故，有 3
人受伤。接警员根据现场反馈，联系 120 派车救援。
08 时 39 分许，六安市医疗紧急救援中心接报后，先后调派
3 辆救护车赶往现场。
08 时 42 分许，接警员指令六安市公安局交管支队裕安郊区
大队（以下简称“裕安郊区大队”）出警，裕安郊区大队接警后立
即联系六安市公安局裕安分局狮子岗派出所及裕安郊区大队独
山中队先行赶往现场。
09 时许，六安市公安局向市应急管理局通报了事故情况。
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10 时 17 分许，六安市应急管理局向安徽省应急管理厅书面
报告了事故情况。
（二）事故现场应急处置情况
08 时 46 分许，在附近巡逻的狮子岗派出所民警、辅警到达
现场开展救援，维护现场秩序。
08 时 58 分许，独山中队民警、辅警到达现场，开展交通管
制、疏导车流和疏散围观群众。
09 时 17 分许，3 辆救护车陆续到达现场，将王*余、姜*云、
夏*芬送往六安市人民医院西院区，现场救援结束。
10 时 10 分许，现场勘查结束，事故车辆被拖离现场，现场
清理完毕，道路恢复正常通行。
期间，安徽省公安厅交管总队、六安市公安局、六安市应急
管理局先后派员赶往事故现场指导救援工作。六安市人民政府、
裕安区人民政府有关领导同志接到事故信息后，第一时间赶往现
场，指导伤者救治、善后维稳等工作。
（三）医疗救治和善后情况
09 时 38 分许，王*余、夏*芬、姜*云先后被送达六安市人
民医院西院区接受治疗，经紧急抢救后生命体征未恢复，分别于
10 时 35 分、15 时 21 分、21 时 04 分宣布临床死亡。属地政府
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和有关部门在事故发生后立即成立了善后工作组，安抚 3 名死者
亲属情绪，目前，涉事货车保险已赔付到位。
（四）事故应急处置评估
事故发生后，公安、应急、卫健等单位能迅速响应，事故信
息报送及时、流转通畅，应急处置过程中能够协调联动，现场救
援工作平稳有序，未造成次生事故。
（五）其他情况
据气象观测资料记载：2025 年 12 月 3 日，裕安区狮子岗乡
天气晴，最高气温 9℃，最低气温 1℃。
三、事故原因分析
（一）直接原因分析
邓*鹏驾驶苏 CQE922 号重型栏板货车行驶至路口时违反交
通信号通行[5]，与王*余驾驶的横过路口的电动三轮车发生碰撞。
（二）事故有关检验检测和鉴定情况
1.死亡原因鉴定意见
（1）安徽正源司法鉴定所出具的（皖）正源司鉴〔2025〕
检字第 429 号鉴定意见书显示：王*余符合交通事故致全身多发
[5] 《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款：机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的
规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。第三十八条：车辆、行人应当按照交通信号通行；遇有交通警察现场
指挥时，应当按照交通警察的指挥通行；在没有交通信号的道路上，应当在确保安全、畅通的原则下通行。
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伤，创伤性休克，导致呼吸、循环衰竭死亡。
（2）安徽正源司法鉴定所出具的（皖）正源司鉴〔2025〕
检字第 431 号鉴定意见书显示：姜*云符合交通事故致全身多发
伤，创伤性休克，导致呼吸、循环衰竭死亡。
（3）安徽正源司法鉴定所出具的（皖）正源司鉴〔2025〕
检字第 430 号鉴定意见书显示：夏*芬符合交通事故致全身多发
伤，创伤性休克，导致呼吸、循环衰竭死亡。
2.乙醇含量鉴定意见
（1）安徽正源司法鉴定所出具的（皖）正源司鉴〔2025〕
毒鉴字第 2419 号鉴定意见书显示：邓*鹏血液样品中未检出乙
醇。排除酒驾嫌疑。
（2）安徽正源司法鉴定所出具的（皖）正源司鉴〔2025〕
毒鉴字第 2426 号鉴定意见书显示：王*余血液样品中未检出乙
醇。排除酒驾嫌疑。
3.毒品含量检测情况
六安市公安局裕安分局出具的六公裕（狮派）现检字〔202
5〕0120301 号现场检测报告书显示：邓*鹏体内未检出甲基苯丙
胺。排除其毒驾嫌疑。
4.车辆技术鉴定意见
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安徽龙图司法鉴定中心出具的皖龙图司鉴〔2025〕通鉴字第
2668 号鉴定意见书显示：
（1）苏 CQE922 号重型栏板货车在事发时的速度为 67km/h。
电动三轮车事发时行驶速度约为 10.37km/h。
（2）苏 CQE922 号重型栏板货车转向系处于有效工作状态；
行车制动系处于有效工作状态。电动三轮车转向系处于有效工作
状态；行车制动系处于有效工作状态。
5.路口交通信号灯状态鉴定意见
安徽龙图司法鉴定中心出具的皖龙图司鉴〔2025〕声像鉴字
第 694 号鉴定意见书显示：王*余驾驶电动三轮车结束停车状态，
开始由南向北驶入事发路口时，路口由南向北方向交通信号圆形
灯为绿灯；邓*鹏驾驶苏 CQE922 号重型栏板货车由西向东驶入
事发路口时，路口由西向东方向交通信号圆形灯为红灯。
6.事故车辆超限超载检测情况
根据苏 CQE922 号重型栏板货车 12 月 3 日的称重单，该车
核载 21905 千克，实载 20325 千克，无超载行为。
（三）间接原因分析
1.驾驶人安全意识淡薄。邓*鹏驾驶苏 CQE922 号重型栏板
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货车经常性触发动态监控报警[6]，2024 年以来该货车共有 10 条
交通违法记录（其中违反禁令标志 4 条、超速 2 条、疲劳驾驶 1
条、违反信号灯 1 条、未使用安全带 1 条、超载 1 条），3 条交
通事故记录（不包含本起）。
2.重点道路管理力度不足。事发路段处于 G105 国道与 S329
省道并线路段，路线长、车流量大，车辆闯红灯等违法行为突出。
事发路段穿村平交道口多，裕安区公安交管部门、狮子岗乡开展
电动三轮车驾乘人员交通安全宣传教育不深入。
3.个体货运监管存在短板。针对个体货运经营者数量众多的
情况，丰县交通部门日常监管缺乏有效手段。邓*鹏从事货运经
营为“一人一车”模式，其委托有关运营服务商进行动态监控，但
运营服务商只负责预警、不负责纠正，道路运输车辆动态监控难
以起到预防和减少道路交通事故的作用。
四、有关责任单位和人员存在的主要问题
（一）有关个人
邓*鹏，驾驶苏 CQE922 号重型栏板货车在道路上行驶时违
反交通信号通行。
（二）有关部门
[6] 徐州金泉电子科技有限公司提供的苏 CQE922 号重型栏板货车动态监控台账显示，2024 年 3 月以来该货车动
态监控多次出现疲劳驾驶、超速等报警信息。
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1.六安市公安局交管支队裕安郊区大队独山中队
对事发路段交通秩序管理力度不足，车辆闯红灯等违法行为
突出。
2.六安市公安局交管支队裕安郊区大队
督促、指导独山中队落实交通秩序管理工作不力；“电子警
察”抓拍力度不足[7]；开展电动三轮车驾乘人员交通安全宣传教
育不深入。
3.丰县交通运输局
对于数量众多的个体货运车辆及驾驶人缺乏有效监管手段。
（三）属地政府
狮子岗乡对电动三轮车驾乘人员交通安全宣传教育存在短
板，针对性和实效性不强。
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议
（一）已被司法机关采取强制措施的人员
邓*鹏，男，群众，苏 CQE922 号重型栏板货车驾驶人。其
违反交通信号通行，对事故负有直接责任，涉嫌犯罪，目前已被
六安市公安局裕安分局逮捕、羁押。如不构成犯罪，建议由裕安
郊区大队依法予以处罚。
[7] 调取了事发路口 2025 年度电子警察抓拍记录，未见对大货车抓拍处罚记录。
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（二）对相关公职人员和单位的处理建议
对于在事故调查过程中发现的地方政府、有关部门及其公职
人员履职方面的问题，按照管理权限由相关单位依规依纪依法进
行问责处理。
（三）建议移交处理的其他问题
1.徐州金泉电子科技有限公司未与邓*鹏签订合同，未明确
动态监控有关责任，在邓*鹏从事货运经营期间只负责预警，不
负责纠正邓*鹏违法行为，道路运输车辆动态监控难以起到预防
和减少道路交通事故的作用，建议将有关问题移交属地有关单位
进一步核处。
2.事故电动三轮车的车身标牌名称与车辆登记名称不符，该
电动三轮车由江苏宗申车业有限公司徐州分公司生产，建议将有
关问题移交属地有关单位进一步核处。
3.建议将丰县交通运输局有关问题移交属地有关单位进一
步核处。
六、事故主要教训
（一）驾驶人长期存在不良驾驶习惯
2024 年以来，邓*鹏驾驶苏 CQE922 号重型栏板货车累计产
生 10 条交通违法记录，涵盖违反禁令标志、超速、疲劳驾驶、
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违反交通信号、未使用安全带、超载等多种严重违法行为，且此
前已有 3 条交通事故记录。这表明这次事故并非偶然，而是邓*
鹏习惯性地将交通安全法律法规抛诸脑后，将自身与他人生命安
全置于极度危险的境地，本次事故中的闯红灯行为，正是其长期
不安全驾驶的必然结果。邓*鹏作为个体货运经营者，处于“一人
一车”的运营状态，这种模式下，驾驶人的安全教育、管理与约
束都无法得到保证。
（二）个体货运经营者监管相对薄弱
丰县个体货运经营者数量众多，但属地交通运输部门缺乏有
效的监管手段，未能针对这类群体加强日常监管。对于像邓*鹏
这样频繁违法、多次肇事的高风险驾驶人和车辆，硬性约束和惩
戒措施不足，导致其违法成本过低。此外，涉事货车的动态监控
仅委托运营服务商提供技术平台和标准报警服务，委托服务商与
个体货运经营者之间的管理责任断链，难以及时提醒和纠正驾驶
人的违法行为。
（三）事发路段管控与宣传力度不足
事发路段为 G105 国道与 S329 省道并线路段，车流量大，
穿村平交道口多，交通环境复杂，风险隐患突出。裕安区公安交
管部门“电子警察”抓拍、现场执法力度不足，车辆闯红灯等重点
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违法行为未能得到遏制。裕安区公安交管部门、狮子岗乡对电动
三轮车驾乘人员的交通安全宣传教育仍有不足，宣传针对性和实
效性不强，本起事故死亡的三名电动三轮车驾乘人员均为 60 岁
以上老年人，有关宣传教育引导未能精准发力、入脑入心。
七、事故防范和整改措施
（一）深化货运司机行为管控
丰县交通运输、公安交管部门要精准描摹货运驾驶人安全风
险画像，聚焦多次交通违法、肇事肇祸等高风险群体，严格依法
依规强制其参加高频次、针对性强的交通安全警示教育及驾驶技
能再培训，以刚性约束倒逼安全驾驶意识根植于心、外化于行，
切实从源头上防范化解道路运输安全风险隐患。全面归集货运驾
驶人交通违法、事故责任信息，纳入交通运输信用评价体系，落
实分级分类精准管控措施。积极引导货运驾驶人加入合规道路运
输企业，有序推动个体货运经营向规模化、集约化转型，持续提
升行业整体安全运营效能。
（二）严抓个体货运安全管理
丰县交通运输、公安交管部门要建立健全信息共享机制，联
合研判个体货运经营者在资质审核、车辆运维、驾驶行为等方面
存在的安全风险和隐患，精准施策开展安全生产专项整治行动。
— 19 —
严格督促动态监控委托运营服务商与个体货运经营者依法依规
签订服务合同，明确双方权利义务，厘清动态监控安装、运维、
预警处置等责任，倒逼服务商切实履行职责。同时，常态化开展
动态监控责任落实专项检查，重点核查报警分析、违法提醒纠正、
高频违规管控等情况，确保道路运输车辆动态监督管理各项要求
落到实处、取得实效。
（三）提升重点路段防控能力
裕安区公安交管部门要深刻汲取本次事故教训，聚焦事故预
防，开展高频通行货车精准管控、“电子警察”执法效能提升、
事故多发路段隐患排查治理、亡人事故重点村居警示宣教、电动
三、四轮车违法行为整治等专项行动。针对 S329 省道等重点道
路，将穿村平交道口作为重中之重，强化技术监控、现场管控，
切实保障沿线群众出行安全。狮子岗乡要针对农村“一老一小”、
务工务农人员等重点群体，深入开展电动三、四轮车交通安全专
题宣传、劝导活动。
