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巴南李家沱“11·11”一般道路交通事故调查报告
2025 年 11 月 11 日 11 时 38 分许，重庆振恩建筑有限公司所
属渝 D***8 号重型自卸货车在巴南区龙洲大道与巴南大道交叉路
口，发生一起道路交通事故，造成 1 人死亡，两车、道路设施及
驾驶人的个人物品受损。
2025 年 12 月 30 日，接区公安分局交通管理支队案件移交后，
依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路交通
安全法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 49
3 号）及《重庆市安全生产条例》《中华人民共和国道路交通安
全法实施条例》等法律法规规定，区应急管理局牵头成立了由区
政府办公室、区交通运输委、区公安分局、区城市管理局、区总
工会和李家沱街道办事处等单位派员组成的巴南李家沱“11·11”
一般道路交通事故调查组（以下简称“调查组”），并邀请区纪
委监委机关、区检察院和九龙坡区应急管理局派员参加。
调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求
是、注重实效”的原则，及时、准确地查清了事故经过、应急处
置、人员伤亡、直接经济损失、事故原因、性质和责任，总结了
事故教训，提出了整改措施，并对事故责任者提出了处理建议。
通过对事故原因、相关检验检测和鉴定情况等综合分析，经
调查认定，巴南李家沱“11·11”一般道路交通事故是一起生产
安全责任事故。现将有关情况报告如下：
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一、事故基本情况
（一）事故发生相关人员概况
1.刘*，渝 D***8 号重型自卸货车驾驶人，男，42 岁，汉族，
持有准驾车型为“B2”型机动车的驾驶证，有效期限至 2025 年 1
2 月 21 日，持有“经营性道路货物运输驾驶员”从业资格证，有
效期至 2031 年 3 月 5 日。
2.白**（死者），渝 A***3 号电动自行车驾驶人，男，33 岁，
汉族。
经调查，驾驶人刘*、白**无酒驾、毒驾迹象，其驾驶资格有
效。
（二）事故车辆情况
1.渝 D***8 号重型自卸货车，车辆识别代号：L*****1，发动
机号：2*****6，检验有效期至 2026 年 9 月，使用性质：货运，
机动车所有人：重庆振恩建筑有限公司，公司地址：重庆市九龙
坡区九龙镇云龙大道 6 号附 180-61 号，机动车交通事故责任强
制保险单：A*****U，取得了《道路运输证》，有效期至 2029 年
1 月 9 日。
2.渝 A***3 号电动自行车，车辆编号：3*****3，电动机编号：
J*****5，所有人：长沙灵动风行科技有限公司重庆分公司，登记
地址：重庆市巴南区龙洲湾街道盛龙路 139 号附 7 号。
（三）事故相关单位概况
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重庆振恩建筑有限公司，成立于 2024 年 11 月 19 日，为有限
责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：高*强，公司地址：
重庆市九龙坡区九龙镇云龙大道 6 号附 180-61 号，公司营业执
照统一社会信用代码：91500107MAE5AU2X6J，经营范围：道路
货物运输（不含危险货物）；城市建筑垃圾处置（清运）等。持
有《道路运输经营许可证》，有效期至 2029 年 1 月 6 日。
（四）事故发生经过
2025 年 11 月 10 日，渝 D***8 号重型自卸货车驾驶人刘*接
到临时运输业务：11 月 11 日，从渝中区一建筑工地运送一车渣
土至巴南区龙洲湾洺悦城小区。
2025 年 11 月 11 日，刘*驾驶车辆运送渣土从渝中区出发往
巴南区龙洲湾洺悦城小区行驶。11 时 38 分许，当行驶至巴南区
龙洲大道与巴南大道交叉路口时，撞到路口隔离花台后向左侧翻，
将在路口内隔离花台人行道上停车等候的渝 A***3 号电动自行车
及其驾驶人白**掩埋。
（五）道路情况
现场位于巴南区龙洲大道与巴南大道交叉路口，该路口为四
枝分叉口，道路分别通往南岸区、百年广场、龙洲湾和九公里方
向。龙洲大道为双向七车道，道路中心以中央隔离花台和中央隔
离护栏相分隔，由南岸区通往龙洲湾有四条车道，路面全宽 14.3
6 米。该路段为下坡路段，坡度为 4 度。事故发生时为白天，晴
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天，沥青路面，路面干燥完好，事发路口各方向车行道和人行横
道均有交通信号灯控制。龙洲大道设置有禁止载货汽车驶入标志。
（六）事故造成的人员伤亡和直接经济损失
该事故造成 1 人死亡，赔偿程序已启动，处于协商流程阶段，
直接经济损失暂无法统计。
二、事故应急处置及评估情况
（一）事故信息接报及响应情况
2025 年 11 月 11 日 11 时 39 分许，区公安分局交通管理支队
接到事故信息后，先后指派李家沱大队和事故预防及处理大队民
警赶往现场开展事故处置工作。13 时 43 分许，现场处置完毕并
恢复交通。
（二）事故现场应急处置
事故发生后，路过的群众拨打“110”“120”电话。刘*在群
众的帮助下从驾驶室内爬出，其自行到医院检查，未发现伤情。
“120”医务人员到达后将白**送往重庆市第七人民医院救治。2
025 年 11 月 11 日 18 时 50 分，白**经抢救无效死亡。
（三）事故应急处置评估
事故发生后，区公安分局交通管理支队等相关职能部门及时
响应，应急处置工作有序开展，责任落实到位。
三、事故原因分析
调查组综合分析，认定本次事故的直接原因：渝 D***8 号重
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型自卸货车驾驶人刘*驾驶载物超过核定的载质量机动车行经事
发路段，遇前方直行车辆停车等候绿灯，因操作不当采取制动措
施未果，遂向右变更车道行驶，当车辆行驶至右转专用车道时，
撞到路口隔离花台后向左侧翻。
（一）直接原因分析
1.驾驶人刘*驾驶机动车，未按照操作规范安全文明驾驶，导
致刹车系统因持续高强度摩擦产生热衰减现象，致使制动效能显
著下降。其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二
十二条第一款“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规
的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”之规定。
2.驾驶人刘*驾驶机动车载物超过核定的载质量，其行为违反
了《中华人民共和国道路交通安全法》第四十八条第一款“机动
车载物应当符合核定的载质量，严禁超载；载物的长、宽、高不
得违反装载要求，不得遗洒、飘散载运物。”之规定。
3.驾驶人刘*驾驶载货汽车违反限行规定行驶，其行为违反了
《中华人民共和国道路交通安全法》第三十八条“车辆、行人应
当按照交通信号通行；遇有交通警察现场指挥时，应当按照交通
警察的指挥通行；在没有交通信号的道路上，应当在确保安全、
畅通的原则下通行。”之规定。
4.当事人白**驾驶不符合国家有关非机动车安全技术标准或
规范的车辆上路行驶，其行为违反了《重庆市道路交通安全条例》
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第十七条“按规定登记的非机动车应当具备转向、制动等装置，
并符合国家有关非机动车安全技术标准或规范。”之规定。
以上第一项和第二项违法行为是本次事故形成的成因，第三
项和第四项违法行为不是导致事故发生的原因，与事故发生无直
接因果关系。故刘*承担本次交通事故全部责任；白**不承担责任。
（二）事故相关检验检测和鉴定情况
1.根据《重庆市法医学会司法鉴定所司法鉴定意见书》（渝
法医所[2025]病理 A 鉴字**号），白**系交通事故致颅脑、胸部、
腹部复合性损伤死亡。
2.根据《重庆市安心司法鉴定中心司法鉴定意见书》（渝安
心鉴〔2025〕车检鉴字第**号），事发前渝 D***8 号重型自卸货
车刮水器装置及行驶、传动、转向和制动系统性能有效。
3.根据《重庆市安心司法鉴定中心司法鉴定意见书》（渝安
心鉴〔2025〕车检鉴字第**号），事发前渝 A***3 号电动自行车
行驶、传动、转向和制动系统性能有效；人力骑行功能未能满足
GB17761﹣2018《电动自行车安全技术规范》第 4.1 条 a）款的要
求。
4.根据《重庆市安心司法鉴定中心司法鉴定意见书》（渝安
心鉴〔2025〕车速鉴字第**号），事发时渝 D***8 号重型自卸货
车的行驶速度应为 34km/h，该路段限速 60km/h。
5.根据《重庆市公路路政超限车辆检测单》（检测单号：CQ
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1*****1），渝 D***8 号重型自卸货车总重为 68600kg，限重 250
00kg，超重 43600kg。
四、相关政府（部门）履职情况
（一）九龙坡区交通运输委员会。一是九龙坡区道路运输事
务中心为九龙坡区交通运输委员会下属参公事业单位，负责辖区
道路运输行业安全监管工作。二是 2025 年，运输事务中心共召开
安全会议 12 次，安全风险研判专题会 12 次，传达上级文件、通
报道路交通事故等 520 份；组织辖区重点企业负责人及安全管理
人员召开安全会议 5 次，春运工作部署会 1 次。三是制定辖区行
业 2025 年度安全督导计划，并按计划对企业进行安全督导；邀请
专家对重点企业开展安全帮扶；督促企业按要求开展重大事故隐
患自查，排查存在重大事故隐患企业 13 家。四是 2025 年，针对
极端天气、节假日及重大事故等特殊时段，向企业发送安全警示
信息 226 次，共计 29243 条。五是 2025 年，针对普货运输安全开
展集中整治，检查 8 家重点货运企业，发现并整改隐患 12 项。六
是 2025 年，组织辖区客运、客运站、货运、网约车、维修和驾校
等 340 家企业安全管理人员参加安全培训；委托第三方专业机构
对 230 家小微货运企业“两类人员”开展安全培训。七是联合多
部门开展道路运输行业应急演练，设置汛期道路运输应急保障、
普货与危货车辆事故处置两大科目，提升协同应急处置能力。八
是深化“一个中心两个平台”智慧应用，推动行业监管与企业管
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控深度融合，实现辖区企业督导全覆盖。
（二）区公安分局交通管理支队。一是在道路方面，此次事
发路段的交通标志、标线和标牌齐全。二是勤务安排方面，支队
制定了《道路运输领域交通安全整治 1-4 号行动》方案，分别针
对客运车辆、货车、摩电两轮机动车及危化品车开展整治，开展
了建筑垃圾运输车暨工程运输车交通违法等专项整治，要求各勤
务公巡大队在辖区重要路段、路口安排设置卡点开展交通违法整
治。2024 年 11 月至 2025 年 11 月，辖区勤务大队共查处各类交
通违法行为 69415 起，其中货车超载 526 起、闯禁 684 起、不按
规定车道行驶 72 件，摩托车违法 3726 起。三是辖区勤务大队持
续在龙洲大道及巴南大道沿线开展交通安全宣传。
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议
（一）建议追究刑事责任的人员
刘*，渝 D***8 号重型自卸货车驾驶人。驾驶载物超过核定
的载质量机动车行经事发路段，遇前方直行车辆停车等候绿灯，
因操作不当采取制动措施未果，遂向右变更车道行驶，当车辆行
驶至右转专用车道时，车辆撞到路口隔离花台后向左侧翻，直接
造成本次事故发生。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》
第五十七条
[1]
和《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条
第一款和第四十八条第一款的规定，是造成本次道路交通事故的
[1] 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条 “从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本
单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。”
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直接原因，是本次事故的直接责任人，负全部责任，涉嫌交通肇
事罪。目前，巴南区公安分局已对其立案侦查。
（二）建议不予责任追究的单位
1.九龙坡区交通运输委员会。在本次事故中，暂未发现作为
道路运输企业监管部门在履行安全监管职责有失职、渎职行为，
建议不予处理。
2.区公安分局交通管理支队。在本次事故中，暂未发现作为
道路行驶车辆监管部门在履行安全监管职责有失职、渎职行为，
建议不予处理。
3.区城市管理局。在本次事故中，暂未发现作为一般城市道
路监管部门在履行安全监管职责有失职、渎职行为，建议不予处
理。
（三）其他处理建议
1.刘*，渝 D***8 号重型自卸货车驾驶人。一是驾驶载货汽车
违反限行规定行驶；二是违规加装使用号牌遮挡装置。鉴于前述
违法行为与本次事故的发生无直接因果关系，建议区公安分局交
管支队依法处理。
2.重庆振恩建筑有限公司。一是本次临时建筑渣土运输未办
理《建筑垃圾处置核准证》；二是落实本单位安全生产责任制不
到位，没有明确驾驶人刘*工作岗位的安全生产责任制、责任范围
和考核标准等内容；三是未严格执行本单位《监控员岗位职责及
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管理制度》，对刘*在 2025 年 3 月至 2025 年 10 月期间存在的多
次疲劳驾驶，仅采取批评教育措施，未予有效制止。鉴于上述违
法行为与本次事故的发生无直接因果关系，本次临时运输任务系
单次独立运输，具有突发性、非计划性特点，公司事先未获告知，
公司日常管理也无法精准掌握车辆每次运输装载情况。同时，经
核查，该车辆近一年内未出现超载被查处记录，公司亦难以通过
常规管理手段对驾驶人临时超载行为实施有效管控及针对性教
育。建议第一项由区城市管理局依法处理；第二项和第三项由区
交通运输委移交九龙坡区交通运输委依法处理。
3.重庆小睿运输有限公司。作为渣土运输源头单位，未有效
履行货车超载源头监管职责，对承运车辆超载行为监督管理缺失，
履行源头单位安全管理职责不到位，建议移交渝中区住房城乡建
委依法处理。
六、事故防范措施建议
为了从此次事故中深刻吸取教训，避免和预防类似事故再次
发生，针对本次事故特点，建议如下：
（一）重庆振恩建筑有限公司。一是依法办理渣土运输手续
后从事渣土道路运输；二是健全并落实全员安全生产责任制，明
确岗位责任及考核标准；三是加强驾驶人安全教育培训与监督检
查，提升守法操作意识。
（二）区公安分局交通管理支队。一是加大货车超载等交通
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违法行为的查处力度；二是举一反三，强化路面动态监管，利用
科技手段提升超载行为实时预警能力。
巴南李家沱“11·11”一般道路交通事故调查组
