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2026 年 2 月2 日 12 时01 分许，位于金山区张堰镇汇达路 3
58 号上海尼为智能科技有限公司装配车间内，发生一起起重伤
害事故，致一人死亡。
依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和
调查处理条例》（国务院令第 493 号）《上海市实施〈生产安全
事故报告和调查处理条例〉的若干规定》（沪府规〔2023〕5 号）
和《金山区人民政府关于授权区应急管理局负责实施本区生产安
全事故调查工作的决定》（金府发〔2019〕5 号）等相关法律法
规，经金山区人民政府授权，由金山区应急管理局牵头，会同公
安金山分局、金山区总工会、金山区市场监管局、张堰镇人民政
府组成“金山张堰汇达路 358 号‘2·2’一般起重伤害事故调查
组”（以下简称“事故调查组”），并邀请金山区检察院派员参
加。
事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实
事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调阅监控视频、询
问有关人员、查阅有关资料、委托尸表检验和技术鉴定、综合分
析等方式，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质，提
出了对事故责任人员及单位的处理建议和防范整改措施。
经调查认定，金山张堰汇达路 358 号“2·2”一般起重伤害
事故是一起因员工采取不规范的吊带吊挂方式开展吊运作业，且
违规行走到吊物下方，导致吊带超负荷断裂、吊物坠落，进而造
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成人员伤亡的一般生产安全责任事故。
一、事故基本情况
（一）事故发生单位及相关单位概况
1.上海尼为智能科技有限公司（以下简称尼为公司），统一
社会信用代码：91310116MAxxxxx，法定代表人：张某宝，类型：
有限责任公司(自然人投资或控股)，住所：上海市金山区张堰镇
xxxxx，注册资本：3000 万人民币，成立日期：2020 年 4 月 27
日，经营范围：一般项目：金属加工机械制造；包装专用设备制
造；普通机械设备安装服务；通用设备修理；机械设备销售；环
境保护专用设备销售；包装材料及制品销售等。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2.山东中联普惠机械科技有限公司（以下简称中联公司），
统一社会信用代码：91370782MAxxxxxx，法定代表人：吴某中，
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，住所：潍坊市诸城市
xxxxxx，成立日期：2020 年 3 月 6 日，经营范围：研发、生产、
销售食品机械及配件、金属压力容器、农副食品加工专用设备、
环境保护专用设备及配件、包装设备、工业自动控制系统；销售
包装材料及包装制品、钢材、五金产品、电气设备；货物进出口
业务。
（二）业务与作业情况
2025 年 11 月 14 日，尼为公司向中联公司定做智能型侧喷+
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顶喷淋杀菌釜（及配件）2 套，双方签订《设备加工定做合同
（106E-1）》。
2026 年 1 月29 日，中联公司将定做的 2 台杀菌釜送至尼为
公司。尼为公司查验时发现杀菌釜的配套底座材质不符合要求
（要求为 304 钢型，实际为201 钢型），随即联系中联公司要求
更换。
2 月 1 日，中联公司安排员工孙某到达尼为公司，经检测确
认底座材质有误，孙某联系公司重新发送新底座，计划于次日更
换底座。2 月 2 日 8 时 30 分许，新底座经由一辆“运满满”平
台车辆运送至尼为公司。
（三）涉事设备及吊带情况
涉事杀菌釜由中联公司制造，空机重量为 2.465 吨，相关配
件（食品盘、托盘、小车等）装机配送，总重量为 4.52 吨。杀
菌釜长宽高为 5.725 米*2.086 米*2.128 米，釜底为一可拆卸的
钢制底座，釜顶设置四个吊耳（详见下图）。
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涉事吊带为合成纤维吊装带（即编织吊带），吊带标签上载
明“载重 3 吨、长度 6 米”及提示使用方式（垂直吊、结套吊、
平行吊、45 度吊）等，生产厂家为泰州市瑞泰绳网带有限公司，
标签另见合格证。
（四）事故发生单位安全管理情况
1.查见中联公司对员工（包括孙某）开展的安全生产教育培
训记录，培训内容包含起重机安全操作规程。
2.尼为公司制定了《上海尼为起重机安全管理制度》，明确
了起重机械安全操作要求，相关要求已对员工开展安全生产教育
培训。
（五）事故发生经过
2026年2月2日9时许，中联公司员工孙某至尼为公司厂房，
准备更换两台杀菌釜底座（两台杀菌釜已南北向放置在厂房过道
西侧，见图1、图2），期间借用尼为公司行车。尼为公司员工张
某伟配合孙某开展作业，至仓库自行领用了一根载荷3吨的编织
吊带及两个吊环。
根据现场监控视频及相关人员询问笔录：
9时16分，尼为公司员工沈某敏驾驶叉车将两件304钢型底座
放置在杀菌釜临近过道处。
9时33分至9时39分，孙某爬上南侧杀菌釜，安装两个吊环，
将吊带两端环眼连接吊环。其间（9时35分），张某伟操作行车
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移动挂钩至杀菌釜上方。孙某随即将吊带中段区域挂入起重机挂
钩。而后，孙某拆除杀菌釜201钢型底座固定螺栓。
9时39分至9时40分，张某伟操作行车将杀菌釜垂直提升（约
10厘米），孙某将釜底201钢型底座推出。
9时43分至9时44分，张某伟再次垂直抬升杀菌釜，孙某（及
其他尼为公司员工）将304钢型底座推入釜底。
而后，孙某采取固定螺栓及焊接的形式安装杀菌釜底座。
10时35分08秒，工人将另一304钢型底座抬起，倚靠在北侧
杀菌釜釜体上。
10时51分，张某伟离开现场。
11时48分，南侧杀菌釜底座更换完成。时值午饭时间，尼为
公司工人离场，孙某继续开展北侧杀菌釜底座更换作业。
11时51分，孙某使用行车及同一根吊带（从南侧杀菌釜上拆
下，挂钩未拆除）将另一304钢型底座放置在过道。
11时55分至11时58分，孙某爬上北侧杀菌釜，安装两个吊环，
将吊带两端环眼连接吊环。
11时58分至12时01分，孙某操作行车将杀菌釜吊运至过道
处，通过操作行车及手动扶正的方式调整杀菌釜位置准备放置在
304钢型底座上。
12时01分20秒，孙某钻入杀菌釜釜底；21秒，吊带突然断裂，
杀菌釜坠落，砸中孙某。
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图 1 北侧监控中事发前状态（时间：07 时 26 分 28 秒）
图2 南侧监控中事发前状态（时间：09时06分32秒）
（六）事故现场情况
1.事发现场位于上海市金山区张堰镇汇达路 358 号上海尼
为智能科技有限公司装配车间内，该装配车间南北共 10 垮、东
西共 5 垮。
2.事故点位于装配车间由南向北第 4 垮、由东向西第 2 垮区
北
北
过道
两台杀菌釜
两台杀菌釜
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域下方，事发设备为一台杀菌釜。机身呈南北向摆放，下方放置
有一未固定的钢合金底座。机身上方南侧及中部各见有一吊耳装
置，北侧见有一对吊耳装置。
3.涉事设备机身上见有设备铭牌，铭牌上标有“编号：LW-
25-106E-1，出厂年月：2026.1，功率：21W，电压：3P/400V50
HZ，上海尼为智能科技有限公司”。涉事吊带由吊钩分别固定在
南侧吊耳装置与北侧东面吊耳装置上。
4.涉事吊带已断裂，查见吊带标签信息：“载重（3）吨、
长度（6）米，使用方式及荷载重量介绍、生产厂家：泰州市瑞
泰绳网带有限公司、地址:泰州市开发区寺巷镇”，标签上见合
格证、使用方式及荷载重量介绍。
5.位于涉事杀菌釜南侧地面处见有血迹和行车遥控器，西南
侧另有一台杀菌釜，东西向摆放，下方钢合金底座已由螺丝固定。
现场另见有一叉车、衣物、工具箱及一袋螺丝等物品。涉事行车
载重为 5 吨，在涉事杀菌釜正上方。
6.事故现场装卸车间南侧墙面及西北侧墙面见有监控探头，
执法人员已调取事发时监控视频。视频监控区域：厂房一层南 0
7、厂房一层北 02；提取方式：调查人员通过硬盘拷贝的方式提
取相关视频文件；调取日期：2026 年 2 月 4 日；调取地点：上
海尼为智能科技有限公司监控室；监控时间比北京时间慢 1 秒。
7.附事故现场照片 17 张。
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图3 涉事企业地址
图4 涉事装配车间内
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图5 涉事行车
图6 事发现场情况
叉
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迹
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图7 现场血迹
图8 涉事行车遥控器
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图9 事发现场衣物及零件等
图10 事发现场的两台设备
相同型号螺丝、螺帽
事 发 现
场 的 两
台 杀 菌
釜 为 同
一型号
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图11 涉事设备铭牌
图12 涉事杀菌釜上方吊带断裂
涉事杀
菌釜上
方吊带
已断裂
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图13 涉事吊带标签
图14 涉事杀菌釜北侧一对吊耳装置
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图15 涉事杀菌釜南侧吊耳装置
图16 涉事装卸车间西北角监控
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图 17 涉事装卸车间南侧墙面监控
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图18-19 监控时间校正
（七）人员伤亡和直接经济损伤情况
1.人员伤亡情况
死者：孙某，男，汉族，2001 年 2 月 9 日出生，身份证号
码：3707822xxxxxx，户籍地址：山东省诸城市龙都街道 xxxxxx，
中联公司员工。
2.直接经济损失情况
按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB/T6721)
核定，本起事故造成直接经济损失约 x 万元，包含一次性工亡补
助金（约 x 万元，具体以实际为准）及补偿金 x 万元。
二、事故应急处置及评估情况
事故发生后，现场人员听到巨响赶至现场，沈某敏驾驶叉车
将事发杀菌釜抬起，其余员工将孙某移出。现场人员拨打“110”
时间校正：
与北京时间
相差 1 秒
（监控时间
比北京时间
慢 1 秒）
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“120”。“110”到场后立即封锁事故现场，“120”到场后将
孙某送至复旦大学附属金山医院抢救，后经抢救无效死亡。
2026 年 2 月 4 日，中联公司、尼为公司与死者家属自愿达
成调解协议，双方签订《人民调解协议书》，善后工作已完成。
经评估，接到事故报告后，各单位、部门迅速赶赴事发现场，
应急处置工作指挥得当、安全有序；现场相关人员及时报告事故
情况，企业及时稳妥处理善后；事故未造成次生伤害和舆情影响，
应急处置得当。
三、事故原因分析
（一）直接原因分析
结合现场勘查、调查询问和综合分析，该起事故的直接原因
为中联公司员工孙某使用行车吊运杀菌釜时，未确认吊带是否符
合吊运要求，且采取不规范的吊带吊挂方式、未确保吊物重心居
中。吊运过程中，吊带产生较大横向滑移致使局部受力恶化，加
之基本载荷及固有动载系数等影响，挂点处吊带实际载荷达到破
断力继而发生断裂。孙某自身安全意识不足，行走在位于吊物下
方的极危险区域。杀菌釜坠落，正好砸中下方的孙某，从而导致
事故的发生。
（二）伤势鉴定情况
2026 年 2 月 3 日，事故调查组委托司法鉴定科学研究院对
死者孙某进行尸表检验及死亡原因分析。2026 年3 月 10 日，司
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法鉴定科学研究院出具司法鉴定意见书（司鉴院[2026]病鉴字第
47 号），鉴定意见为：孙某符合遭重物砸压致躯干部及双下肢
等多发损伤死亡。
（三）技术鉴定情况
2026 年 2 月 2 日，事故调查组委托上海市特种设备监督检
验技术研究院有限公司对本起事故开展技术分析。2026 年4 月 2
4 日，上海市特种设备监督检验技术研究院有限公司出具《金山
区“2·2”起重伤害事故技术鉴定报告》，报告中载明（摘录）：
1.吊装带（前述“吊带”）的断裂位置在事发前位于吊钩处。
2.吊装带整体实际承受的静载荷约为 2.8 吨。
3.同型号吊装带破断力为5.5吨，约为极限工作载荷的2倍，
远小于标准（《编织吊索 安全性 第一部分：一般用途合成纤维
扁平吊装带》（JB/T 8521.1-2007））中“吊装带的最小破断力
应为 6 倍极限工作载荷”的要求。
4.事故原因技术分析：吊运过程中，①吊装带的吊挂方式不
规范，未采用吊装带铭牌提示的或者标准（JB/T 8521.1-2007）
所述系挂方式，而是将吊装带中段区域直接挂于起重机吊钩上，
存在一定风险。②因设备两端重量不均，上述吊装方法下，会导
致吊装带在吊钩内向较重一端产生横向滑移窜动（如视频监控所
见），并存在损伤吊装带的可能性。③静态下，吊装带整体承受
的载荷约为 2.8 吨，未超出其极限工作载荷 3 吨。但是，考虑实
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际作业中起重机必然存在的动载系数（一般按1.2 倍计），吊装
带的实际载荷会增加至约 3.4 吨。特别是当吊装带在吊钩上发生
滑移，并且由于吊钩钩身截面形貌尺寸（钩口宽度、截面曲率变
化）影响，会导致其局部受力严重恶化，包括外层纤维拉应力增
大、宽度方向应力分布不均、局部先期损伤等。④在设备的基本
载荷叠加固有动载系数以及吊装（挂钩）方式带来不利影响的共
同作用下，吊装带挂入吊钩的中段区域实际所受拉力达到其破断
力，造成吊装带整体断裂破坏。⑤该型吊装带的破断力约为极限
工作载荷的 2 倍，不符合标准（JB/T 8521.1-2007）中最小应为
6 倍的要求，安全裕量不足。
（四）其他需要说明的情况
1.对比事发时两个同型号杀菌釜的吊运过程，南侧杀菌釜
（第一吊）吊运以垂直起吊为主，吊物基本平行于地面，吊带滑
移及晃动幅度小（见图 20-21）。北侧杀菌釜（第二吊）吊运以
横向移动为主，吊物倾斜明显，吊带滑移幅度大（明显大于第一
吊，见图 22-24）且有明显晃动。两次吊运中吊带吊挂方式相同。
2.结合技术鉴定情况可知，第二吊中吊带实际受力的影响因
素包含：①静载荷（约 2.8 吨）；②动载系数
1、2
（按1.2 倍计）；
③吊带在吊钩中的明显滑移（局部受力严重恶化），实际受力大
[1]《起重机设计规范》（GB3811-2008）第 4.2.1.1.4.1 条:当物品无约束地起升离开地面时，物品的惯性力将会使
起升载荷出现动载增大的作用。此起升动力效应用一个大于１的起升动载系数乘以额定起升载荷来考虑。
[2]《起重机设计规范》（GB3811-2008）第 4.2.1.1.4.3 条：起升动载系数与稳定起升速度和起升状态级别等有关。
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于其破断力（5.5 吨）。相比较，第一吊中吊带实际受力的影响
因素只包含：①静载荷（约 2.8 吨）；②动载系数（应小于 1.2
倍），吊带实际受力接近极限工作载荷（3 吨），但小于吊带破
断力。
图20 南侧杀菌釜起吊（第一吊）时吊带状态（时间：09 时 39 分 17 秒）
图21 南侧杀菌釜起吊（第一吊）时吊带状态（时间：09 时 42 分 02 秒）
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图22 北侧杀菌釜起吊（第二吊）时吊带状态（时间：11 时 57 分 28 秒）
图23 北侧杀菌釜起吊（第二吊）时吊带状态（时间：11 时 58 分 48 秒）
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图24 北侧杀菌釜起吊（第二吊）时吊带状态（时间：12 时 00 分 12 秒）
（五）其他可能因素排除
通过事故现场勘验、询问和事故现场视频资料分析，排除人
为故意伤害等因素。
（六）事故存在的问题
1.尼为公司对行车的日常使用疏于管理，致使孙某能够独自
开展吊运作业。员工张某伟配合孙某作业时，未确认选用的吊带
是否满足吊运要求。
2.由泰州市瑞泰绳网带有限公司生产的吊带不符合《编织吊
索 安全性 第 1 部分：一般用途合成纤维扁平吊装带》（JB/T8
521.1-2007）中安全系数（不小于6 倍）的要求，致使吊带安全
裕量不足。
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四、对有关单位和人员的处理建议
（一）免于责任追究建议
孙某，中联公司员工，采取不规范的吊带吊挂方式且未确保
吊物重心居中，且行走在位于吊物下方的极危险区域。对事故发
生负有责任，鉴于其已在事故中死亡，建议不再追究其责任。
（二）其他处理建议
1.尼为公司，对行车的日常使用疏于管理。建议属地政府对
其进行警示约谈，约谈情况书面报金山区应急管理局备案。
2.张某伟，尼为公司员工，配合外来人员孙某作业时，未确
认选用的吊带是否满足吊运要求。建议尼为公司按照公司内部规
定进行处理，处理结果报金山区应急管理局备案。
3.关于由泰州市瑞泰绳网带有限公司生产的吊带不符合《编
织吊索 安全性 第 1 部分：一般用途合成纤维扁平吊装带》（J
B/T8521.1-2007）中安全系数要求的线索，建议移交所在地市场
监督管理部门处理。
五、事故防范和整改措施
（一）尼为公司
要举一反三，深刻吸取事故教训。一是建立并刚性执行吊装
作业管理制度，明确要求作业前完成风险评估，确认吊物重量、
吊索具规格、警戒范围等核心要素。二是持续强化作业人员安全
生产教育培训工作，着重重申“十不吊”安全作业要求。重申警
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示隔离及现场监护等作业要求，严禁擅离职守。三是建立吊索具
的日常检查与定期维保制度，重点核查编织型吊带等使用及更换
情况，对不合格吊索具及时报废更换。
（二）中联公司
中联公司深刻吸取事故教训，提升自身安全管理效能。一是
持续强化吊装作业的专项安全培训，重点覆盖吊索具选用、受力
计算、重心调整及“十不吊”等关键内容，并严格考核，确保员
工具备辨识风险的能力。二是配齐配足安全监管力量，对委外作
业应派员加强现场安全作业管理，及时发现并制止违章行为。
（三）属地部门
建议张堰镇人民政府进一步落实“一案一警示、即时受教育”
专项警示教育活动各项措施，以此次事故为典型案例，督促辖区
内使用行车、吊索具的企业开展自查，重点核查吊索具选用合规
性、安全生产教育培训及现场安全管理的落实情况，加强安全宣
传教育，通过事故警示片、现场宣讲等方式普及吊装作业安全规
范及“十不吊”等作业要求，切实落实各项安全生产管理措施，
压紧压实企业安全生产主体责任。
附件：金山张堰汇达路358号“2·2”一般起重伤害事故调
查组成员单位名单
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金山区人民政府事故调查组
2026年5月25日
