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抚顺高新区双旗精细化工有限公司
“2·10”一般爆燃事故调查报告
2026 年 2 月 10 日 22 时 12 分许，在抚顺高新技术产
业开发区双旗精细化工有限公司偶氮二异丁腈车间发生一
起爆燃事故，事故造成 2 名包装工人重伤、1 名工人轻伤，
直接经济损失约 279 万元。
事故发生后，抚顺市人民政府依据《中华人民共和国
安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法
律法规，成立了由市应急局牵头，市公安局、市总工会、
市消防救援支队、抚顺高新区管委会组成的抚顺高新区双
旗精细化工有限公司“2·10”一般爆燃事故调查组（以下
简称“事故调查组”），开展事故调查工作，事故调查组
聘请了有关专家参与调查，市纪委监委全程监督。
事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、
注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘察、查阅
资料、对相关人员询问、收集有关物证和书证，查清了事
故发生的经过、原因和应急处置情况，认定了事故的性质
和责任，提出了对责任人员、责任单位的处理建议，事故
整改及防范措施。
经调查认定，“2·10”事故是一起企业违规操作、安
全设备维护保养不到位、安全管理责任未有效落实造成的
生产安全责任事故。现将有关情况报告如下：
一、事故基本情况
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（一）事故单位概况
双旗精细化工有限公司（以下简称“双旗公司”），
统一社会信用代码：91210403MA0QDT8017，类型：有限责
任公司，法定代表人：王某彬，经营范围：危险化学品生
产、危险化学品经营等，成立日期：2016 年 4 月 11 日，
注册资本：人民币陆仟万元整，注册地址：辽宁省抚顺市
东洲区兰山工业园区，经营场所：辽宁省抚顺市东洲区兰
山乡五味村，登记机关：抚顺市东洲区市场监督管理局。
安全生产许可证编号：（辽）WH 安许证[2025]1617，
有效期：2025 年 4 月 2 日至 2028 年4 月 1 日，许可范围：
偶氮二异丁腈、盐酸[中间产品]，发证机关：辽宁省应急
管理厅。
（二）有关人员概况
双旗公司法定代表人、实际控制人：王某彬，总经理：
关某达，生产副总经理：谷某国，机动工程部部长：杨某，
偶氮二异丁腈车间主任：田某生，机动工程部设备工程师：
王某勇（当班值班领导），另有刘某丽、张某、张某亮 3
人为偶氮二异丁腈车间包装工人（伤者）。上述人员有关
资格证均齐全且在有效期内，有相关安全教育培训记录。
（三）生产工艺概况
双旗公司偶氮二异丁腈生产采用丙酮氰醇法。先由丙
酮氰醇与水合肼反应制得丁腈基肼，然后再用氯气氧化脱
氢制得偶氮二异丁腈粗品，之后将偶氮二异丁腈粗品进行
氧化洗涤，洗涤后与甲醇溶解结晶，离心干燥，得到产品
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偶氮二异丁腈。粗甲醇进行精馏提纯得到精甲醇，回收套
用。
（四）偶氮二异丁腈理化性质
偶氮二异丁腈遇高热、明火或与氧化剂混合，经摩擦、
撞击有引起燃烧爆炸的危险。燃烧时，放出有毒气体。受
热时性质不稳定，40℃逐渐分解，至103～104℃时激烈分
解，放出氮气及异丁腈自由基，散发出较大热量，能引起
爆炸，因此干燥分离系统设计需要用氮气进行循环冷却。
二、事发经过、应急处置及报告情况
（一）事故发生经过
2026 年 2 月 10 日 19 时 45 分许，在位于抚顺高新技
术产业开发区的双旗公司偶氮二异丁腈车间乙班人员组织
召开班前会。20 时许，偶氮二异丁腈车间乙班 11 人上岗
工作。22 时 12 分许，偶氮二异丁腈车间乙班按照生产作
业工序正常进行作业，其中包装岗位实际在岗 3 人，分别
为刘某丽、张某、张某亮。22 时 12 分 8 秒，设置在偶氮
二异丁腈车间三层料仓后的翅片管式换热器发生泄漏，泄
漏物迅速扩散（泄漏物主要由偶氮二异丁腈粉尘、异丁腈
自由基粉尘和氮气组成）。22 时 12 分11 秒，偶氮二异丁
腈粉尘发生爆燃并引起火灾，现场正在进行包装作业的 3
人立即撤离，其中 1 人启动紧急停车装置，事故造成 3 人
不同程度烧伤。事发现场有视频监控录像可以回溯。
事发后受火场高温、物料泄漏等因素影响，1 号、2 号
结晶釜过火，过火面积约 1000 平，并于 2 月 10 日 22 时
4
37分、2月11日1时43分及2时40分相继发生3次闪爆。
（二）事故报告和应急处置情况
事故发生后，双旗公司值班领导及中控室值班人员立
即拨打了 119，并向高新区应急局报告事故情况，高新区
应急局接到事故信息后立即逐级上报。
获得事故信息后，抚顺市委、市政府及抚顺石化公司
主要领导第一时间赶到现场，立即启动应急预案、成立现
场指挥部，并按照程序向省委、省政府报告。省应急厅负
责同志接到报告后赶赴抚顺，省工信厅负责同志电话指导，
省消防救援总队成立全勤指挥部。市委书记与省消防救援
总队总队长现场视频连线会商作战方案，省消防救援总队
派遣分管负责同志协助市委、市政府指挥灭火作战。省消
防救援总队调集沈抚两市及国家危化品应急救援抚顺石化
队出动车辆64 辆、指战员288 名。
在应急处置期间，现场指挥部组织安全生产专家对现
场风险研判、应急救援技术指导和处置措施进行确认，组
织双旗公司采取关阀、断料、泄压等关键操作，组织消防
队员对火灾进行扑救。在应急化工专家的协助下，采取“安
全避险、堵截控火、梯次强攻”战术措施，扑救战法得当，
9 小时后于 2 月 11 日 7 时 15 分扑灭明火。同时，现场指
挥部组织封闭厂区雨水池所有出水口，将全部消防废水导
流至企业应急事故池，在场外雨排渠采用沙袋、水泥袋拦
截，使用吸污车及临时泵将消防水引入园区污水管网，最
终进入园区事故池。
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火灾扑灭后，高新区组织双旗公司设置警戒区域，安
排专人 24 小时看守防止人员进入，目前双旗公司已停产，
组织第三方机构对过火建筑及设施完成勘查，安全生产专
家确认现场安全后，事故调查组进入现场勘察。生态环境
方面按照处置方案，完成对厂区内过水地表土的清理和规
范处置，完成雨排渠两侧地表土的清理，并分点位在雨排
渠内投加活性炭进行吸附，后续将持续用清水全面清洗雨
排，待检测合格后再开启雨排口。
（三）事故现场情况
1.装置设计情况
事故发生后，查阅双旗公司有关设计资料，该公司《年
产 7000 吨偶氮二异丁腈及配套设施建设项目安全设施设
计专篇》于2020 年 10 月通过了审批，于 2022 年3 月完成
了项目验收，事故装置经过有资质单位正规设计，事发现
场与设计相符。
2.现场勘查情况
双旗公司内分布有 1 个二级危险化学品重大危险源
（液氯库）、1 个三级危险化学品重大危险源（储罐区）、
2 个四级危险化学品重大危险源（偶氮二异丁腈车间、成
品仓库）。偶氮二异丁腈车间位于厂区中部，车间为钢筋
混凝土结构、共 3 层、高22 米、占地面积约 900 平方米，
火灾危险性为甲类，耐火等级一级，为二类防雷建筑物。
车间内 5 台结晶釜存储物料为偶氮二异丁腈甲醇溶液，共
约 90 吨；2 台溶解釜存储物料为粗品偶氮二异丁腈甲醇溶
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液，共约 60 吨；西侧缓存罐区6 个储罐，事故前储存 60%
浓度甲醇约 40 立方米、丙酮氰醇约 0.3 吨；南侧缓存罐区
5 个储罐，存储盐酸共约 320 立方米。详见图 1。
图 1
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事故具体发生位置为双旗公司偶氮二异丁腈车间三层，
该层主要设备设施有精馏塔、干燥吸收塔、三防脉冲式布
袋除尘器、5 台结晶釜、4 台氧化洗涤釜等。事故发生设备
为三防脉冲式布袋除尘器，事故发生时 3 名包装工正在三
防脉冲式布袋除尘器北侧进行包装作业。起火部位发生于
偶氮二异丁腈车间三层北侧 1 号、2 号结晶釜，涉及物质
主要为甲醇及偶氮二异丁腈，储量约36 吨。详见图 2。
图 2
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事故造成偶氮二异丁腈车间厂房现场设备翅片管式换
热器南侧端面焊道全部断开，三防脉冲式布袋除尘器出口
控制阀下锥型接料口断开，风机端盖断裂并发生位移，三
防脉冲式布袋除尘器顶盖断裂主体倾斜。起火点相邻三台
结晶釜过火，现场仪表电力电缆烧毁。三层建筑的窗户损
坏，过火建筑混凝土框架表面未见开裂、脱落和钢筋外露。
详见图 3 组图 4 组。
图 3 组
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图 4 组
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三、事故造成的人员伤亡和经济损失情况
姓名 年龄 性别 工种 伤害部位 伤害程度
刘某丽 46 女 包装工 双手烧伤 轻伤
[1]
张 某 46 男 包装工 上肢及背部烧伤 重伤
[2]
张某亮 47 男 包装工 上肢及背部烧伤 重伤
本次事故损失工作日：105 天以上
[3]
（最终以出院诊断
为准），直接经济损失约279 万元。
四、事故发生原因和事故性质
（一）直接原因
双旗公司违规关闭偶氮二异丁腈车间干燥分离系统中
翅片管式换热器冷却水阀门，长期未对换热器积尘定期清
理，循环氮气中粉尘在翅片管式换热器沉积，导致冷却效
果降低或失效，气流通过换热器阻力增加、摩擦加剧，引
发偶氮二异丁腈温度升高激烈分解放出异丁腈自由基及氮
气，干燥分离系统中内部压力迅速增大，导致翅片管式换
热器南侧端面焊缝憋压开裂，大量偶氮二异丁腈粉尘快速
外泄，摩擦产生静电，引发粉尘爆燃和火灾。
（二）间接原因
1.双旗公司未有效落实安全生产主体责任，公司主要
负责人、其他负责人安全意识淡薄，未对翅片管式换热器
进行经常性维护保养，未从源头上防范化解重大安全风险。
[1]《企业职工伤亡事故分类》中伤害程度分类，轻伤：指相当于附录 B 表定
损工作日小于 105 日的失能伤害。
[2]《企业职工伤亡事故分类》中伤害程度分类，重伤：指相当于附录 B 表定
损工作日等于和超过 105 日的失能伤害。
[3]《事故伤害损失工作日标准》15.2 烧伤中损失工作日超过 105 日。
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2.双旗公司落实全员安全生产责任制不到位，各级人
员仅凭经验作业，翅片管式换热器冷水未投入使用，对存
在的安全风险重视不足。
3.双旗公司落实安全风险分级管控和隐患排查治理双
重预防机制不到位，未科学研判工艺危害，未识别出物料
聚集、局部超温的风险，未采取安全风险管控措施。
4.双旗公司日常安全管理不严，制定的安全规章制度
没有针对性，编制的操作规程不细不实，无法指导现场及
时消除生产安全事故隐患。
（三）事故性质
经调查认定，抚顺高新区双旗精细化工有限公司“2·10”
一般爆燃事故是一起生产安全责任事故。
五、对事故责任人员及责任单位的处理建议
（一）对事故责任人员的处理建议
1.王某勇，双旗公司机动工程部设备工程师（当班值
班领导），未对翅片管式换热器进行经常性维护保养，翅
片管式换热器冷水未投入使用，对存在的安全风险重视不
足，未及时消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共
和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项
[4]
，对事
故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第
九十六条
[5]
、《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第
[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理
机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，
及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；
[5]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和
安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处
一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与
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（一）项
[6]
，建议由高新区应急局对其给予行政处罚。
2.杨某，双旗公司机动工程部部长，生产设备安全管
理不严格，未对翅片管式换热器进行经常性维护保养，翅
片管式换热器冷水未投入使用，对存在的安全风险重视不
足，未及时消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共
和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项，对事故
发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九
十六条、《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第（一）
项，建议由高新区应急局对其给予行政处罚。
3.田某生，双旗公司偶氮二异丁腈车间主任，生产设
备安全管理不严格，未对翅片管式换热器进行经常性维护
保养，翅片管式换热器冷水未投入使用，对存在的安全风
险重视不足，未及时消除生产安全事故隐患，违反了《中
华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项，
对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》
第九十六条、《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第
（一）项，建议由高新区应急局对其给予行政处罚。
4.谷某国，双旗公司生产副总经理，落实安全风险分
级管控和隐患排查治理双重预防机制不到位，未科学研判
工艺危害，未识别出物料聚集、局部超温的风险，未采取
安全风险管控措施，未及时消除生产安全事故隐患，违反
安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚
款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任；
[6]《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条 事故发生单位其他负责人和安全
生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定
处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入 20％至 30%的罚款；
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了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）
项，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生
产法》第九十六条、《生产安全事故罚款处罚规定》第二
十条第（一）项，建议由高新区应急局对其给予行政处罚。
5.关某达，双旗公司总经理，落实全员安全生产责任
制不到位，落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预
防机制不到位，各级人员仅凭经验作业，翅片管式换热器
冷水未投入使用，未组织对翅片管式换热器进行经常性维
护保养，未及时消除生产安全事故隐患，违反了《中华人
民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项
[7]
，对事故
发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九
十五条第（一）项
[8]
、《生产安全事故罚款处罚规定》第
十九条第（一）项
[9]
，建议由高新区应急局对其给予行政
处罚。
6.王某彬，双旗公司法定代表人、实际控制人，未有
效落实安全生产主体责任，日常安全管理不严，落实安全
[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对
本单位安全生产工作负有下列职责：(五）组织建立并落实安全风险分级管控
和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时
消除生产安全事故隐患；
[8]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未
履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部
门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四
十的罚款；
[9]《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条 事故发生单位主要负责人未依法
履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发
生一般事故的，处上一年年收入 40％的罚款；
14
风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制不到位，未组
织对翅片管式换热器进行经常性维护保养，翅片管式换热
器冷水未投入使用，未从源头上防范化解重大安全风险，
未及时消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国
安全生产法》第二十一条第（五）项，对事故发生负有责
任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）
项、《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第（一）项，
建议由高新区应急局对其给予行政处罚。
（二）对事故责任单位的处理建议
双旗公司，未有效落实安全生产主体责任，落实全员
安全生产责任制不到位，落实安全风险分级管控和隐患排
查治理双重预防机制不到位，未及时发现并消除事故隐患，
违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款
[10]
，
对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》
第一百一十四条第一款第（一）项
[11]
、《生产安全事故罚
款处罚规定》第十四条第（一）项
[12]
，建议由高新区应急
[10]《中华人民共和国安全生产法》第四条 生产经营单位必须遵守本法和其他
有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任
制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障
力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险
分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生
产水平，确保安全生产；
[11]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负
有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部
门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元
以下的罚款；
[12]《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条 事故发生单位对一般事故负有责
任的，依照下列规定处以罚款：（一）造成 3 人以下重伤（包括急性工业中毒，
下同），或者 300 万元以下直接经济损失的，处 30 万元以上 50 万元以下的罚
款；
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局对其给予行政处罚。
六、事故整改及防范措施
（一）双旗公司要落实好企业安全生产主体责任，要强
化公司各级负责人安全意识，确保管理人员履职尽责，要
对所有在用设备进行安全排查，日常做好系统性维护保养，
确保设备全生命周期运行安全。
（二）双旗公司要确保全员安全生产责任制落实到位，
要加强全员安全教育培训，全面提升从业人员素质水平，
夯实安全管理基础，坚决杜绝凭经验违规作业。
（三）双旗公司要全面落实安全风险分级管控和隐患排
查治理双重预防机制，科学研判工艺风险危害，详细掌握
原辅料及产品理化性质，识别工艺及物料安全风险，采取
有效的管控措施确保安全。
（四）双旗公司要加强日常安全管理，要建立健全各项
安全生产规章制度及操作规程，确保生产过程中有章可循，
严禁超参数违章操作，保证生产作业安全。
（五）抚顺高新区要进一步提升安全红线意识，深刻吸
取事故教训，督促所有企业开展自检自查，同时加强对企
业的安全生产监督检查，监督指导企业做好反“三违”工
作，确保安全生产形势持续稳定。
