余姚朗霞余姚市濠铭工艺品厂“5·6”一般

起重伤害事故调查报告
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2026年5月6日17时35分许，位于余姚市朗霞街道新新村桑家188号的余姚市濠铭工艺品厂厂区内发生一起起重伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约190万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第十九条第二款[
]、第二十二条[
]等规定，经余姚市人民政府授权，由市应急管理局牵头，会同市公安局、市总工会、朗霞街道办事处等部门单位组成事故调查组，同时邀请市纪委市监委、市检察院派员参加，聘请安全领域专家参与事故调查工作。
事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证和询问有关人员，查明了事故发生的经过、原因、救援处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号） 第二条[
]、第三条[
]规定，经调查认定，余姚市濠铭工艺品厂“5·6”一般起重伤害事故是一起因企业安全生产资金投入不足，致使企业不具备安全生产条件，安全风险分级管控和隐患排查治理能力不足，设备长期“带病”运行；从业人员安全意识淡薄，冒险组织开展吊装作业造成的一般生产安全责任事故。
一、事故基本情况

（一）事故发生单位相关情况
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（二）事故发生单位安全管理情况
余姚市濠铭工艺品厂主要从事塑料件等的喷涂加工，该厂安全生产主要负责人为施某某，全面负责本单位安全生产管理工作，现有从业人员27人，配备有1名兼职安全生产管理人员。该厂制定有安全生产岗位责任制管理制度，安全生产教育培训管理制度，设备操作维护保养制度、安全检查及隐患治理制度、风险分级管控管理制度等安全生产管理制度。余姚市濠铭工艺品厂未制定安全生产投入保障管理制度，未能有效保证从业人员安全教育培训、安全风险分级管控及隐患排查治理等所需资金的投入，导致该厂安全生产基础薄弱，设施设备长期带病运行。

（三）事故发生经过

2026年5月6日17时01分许，废料清运人员江某某驾驶赣E34607的车辆到达余姚市濠铭工艺品厂，企业员工施某某告知江某某厂区堆满了产品，等待搬掉产品以后再进入厂区；18时30分许，江某某驾驶车辆进入厂区并停放在过道雨棚旁边，施某某和另外一名员工刘某某走到厂房三楼顶楼开展废料吊运作业，施某某负责操作吊机，刘某某在旁边协助吊运，江某某站立在车厢内将吊运下来的废料卸到车上码放；19时35分许，操作中的吊机因固定吊机的膨胀螺丝被直接拔出而瞬间发生倾倒，整个吊机从三楼楼顶坠落下来，正好砸中在翻斗车内卸废料的江某某。19时36分许，施某某迅速跑到一楼查看情况，发现吊机坠落在车厢内，同时发现江某某倒在车厢里，施某某迅速对其开展救援；19时42分许，其他工友赶来和施某某一起开展救援工作；19时49分许，救护车辆到达现场，迅速对受伤人员开展施救；19时58分许，江某某被送往慈溪市第三人民医院进行救治。21时14分许，江某某经医院抢救无效死亡。

（四）事故现场情况

事故发生后，事故调查组人员及专家组对事故现场进行了勘验。
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图1 发生事故的厂房地理位置
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图2  发生事故的厂房东侧       图3  发生坠落后的简易吊机 [image: image4.png]
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图4  屋顶防水保温层上的膨胀螺栓残迹
1.事故点位有关情况。从调取的视频监控分析，事故点位位于余姚市濠铭工艺品厂厂区过道处，现场停放有1辆黄色号码、蓝色车身的翻斗车，车牌号码为赣E34607，车辆尾部紧贴过道雨棚处。

2.涉事设备有关情况。涉事吊机安装在厂房三楼楼顶东侧靠近中间位置，该吊机铭牌模糊难以辨认，经人员询问查看资料，涉事吊机额定载荷为500公斤，额定电压220V，卷扬机行程30米。经现场测量该吊机全高2.1m,悬臂长1.76m,轻钢结构底座架0.72mx0.73m,吊机底座两个角外周焊有膨胀螺栓用于在屋面上固定，另有两根4号角钢分布焊接在底座同侧两个角的位置，角钢端部焊有膨胀螺栓用于在女儿墙上固定。
3.废料吊运作业情况。事故当天开展废料吊运作业时，施某某和刘某某在三楼顶楼开展废料吊运作业，其中施某某负责操作吊机，刘某某负责在旁边协助吊运工作，江某某负责站立在车厢内卸料。废料吊运过程中，固定吊机的地脚螺栓因发生松动导致吊机瞬间发生倾倒，吊机从三楼瞬间坠落至一楼车厢内，正好砸中在车厢内作业的江某某。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况。本次事故造成1人死亡，死者江某某，男，汉族，1969年5月1日出生，户籍所在地为江西省上饶市广丰区洋口镇古村夏家3号，公民身份号码36232219690501xxxx，系废料清运人员。

2.直接经济损失情况。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB 6721-1986)核定事故直接经济损失，本起事故共造成直接经济损失约190万元。
二、事故应急救援及处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

2026年5月6日20时00分许，市应急管理局城市安全运行中心接到属地反馈：位于余姚市朗霞街道新新村的余姚市濠铭工艺品厂区内发生一起吊机坠落伤人事故。事故接报后市应急管理局值班领导迅速组织精干力量赶到事故现场，会同朗霞街道办事处应急消防救援站人员迅速开展事故应急处置。一是组织相关人员对事故现场进行初步勘验和取证。二是责令事故单位认真做好此次事故善后工作，积极配合有关部门开展事故调查工作。22时25分许，江某某同事拨打了110报警电话，余姚情报指挥中心接报警电话后迅速派公安民警赶往事发现场了解情况，同时对涉事人员进行了询问笔录。
（二）医疗救治及善后情况
2026年5月6日19时36分许，余姚市濠铭工艺品厂员工拨打了120急救电话；19时49分许，救护车辆到达事故现场，立即对受伤人员进行施救；19时58分许，救护车辆将江某某送往慈溪市第三人民医院进行救治；21时14分许，江某某经医院抢救无效死亡。事故发生后，朗霞街道办事处积极指导协调涉事双方处理善后事宜。经调解，余姚市濠铭工艺品厂与死者亲属达成一致意见，签订了工亡赔偿协议，善后处置工作平稳有序。
（三）事故应急处置评估

事故接报后，市应急管理局、市公安部门、市卫健部门、朗霞街道办事处等部门单位迅速派员赶赴事故现场开展事故应急救援处置，积极指导事故单位全力做好事故善后工作。本起事故应急救援处置及时妥当，未造成社会不良影响。

三、事故原因分析
根据事故现场勘查、资料调查及人员问询等情况，本起事故排除人为故意破坏，自身突发疾病等因素。经事故调查组认定，本次起重伤害事故直接原因是人的不安全行为和物的不安全状态。具体分析如下：

（一）直接原因分析

1.人的不安全行为：江某某安全意识淡薄，吊装作业过程中违规站立在起吊物正下方进行卸料作业，其行为违反了《起重机械安全规程第1部分：总则》（GB/T 6067.1-2010）中17.2.4之规定[
]。吊机操作人员施某某安全风险管控和隐患排查治理能力不足，未能及时排查发现吊机设备螺栓紧固不牢等存在的安全隐患。

2.物的不安全状态：余姚市濠铭工艺品厂未严格按照吊机生产厂家说明书的要求，现场安装的吊机未设置配重管以及不小于起吊物重量3倍的配重。固定吊机的女儿墙为多孔红砖砌筑且外表附有防水保温层，屋面也有防水保温层，其强度不足,导致膨胀螺栓锚固后容易松动，不符合《机械设备安装工程施工及验收通用规》（GB50231-2009）中第4.1.3条第5款之规定[
]。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1.根据调取的慈溪市第三人民医院病历档案显示：江某某胸廓塌陷，全身多处挫伤伴出血，呼吸心跳骤停导致死亡。
2.事故调查技术专家组出具了《余姚市濠铭工艺品厂“5·6”一般起重伤害事故专家组技术分析报告》，报告认定该起事故为一起一般起重伤害事故。
（三）事故间接原因分析
余姚市濠铭工艺品厂企业安全生产主体责任不落实，未组织制定安全生产资金投入保障管理制度。从业人员安全生产教育培训、安全风险分级管控及隐患排查治理等所需的资金投入不足，致使企业从业人员安全意识、法律意识淡薄，吊装作业未按照有关规定组织实施。未严格按照安全风险分级管控及隐患排查治理的要求，全面分析研判生产经营场所内吊机设备安装、使用过程中存在的安全风险隐患，未及时采取相应的管控措施。余姚市濠铭工艺品厂安全生产所需的资金投入不足，不具备安全生产条件。
四、对有关责任人员和责任单位的处理建议
（一）对事故中已死亡人员的处理建议
江某某，废料清运人员。安全意识淡薄，吊装作业过程中违规站立在起吊物正下方进行卸料作业，其行为违反了《起重机械安全规程第1部分：总则》（GB/T 6067.1-2010）中17.2.4的有关规定，因事故中死亡，建议免于追究其责任。
（二）对事故单位的处理建议
余姚市濠铭工艺品厂（经营者：施某某），企业安全生产主体责任不落实，未组织制定安全生产投入保障管理制度，从业人员安全培训、隐患排查治理等安全生产所必需的资金投入不足，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十三条第一款[
]之规定，对事故发生负有责任。但在事故发生后能够妥善处理事故善后工作，积极配合事故调查。建议余姚市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十三条第二款[
]之规定予以行政处罚。
（三）其他处理建议

事故调查中发现：余姚市佳美尔涂料厂作为厂房出租单位，企业安全生产主体责任不落实，对厂房承租单位安全生产统一协调、管理不到位，建议移交朗霞街道办事处依法依规作出处理，处理结果报市安委办。
五、事故整改和防范措施

　　为深刻汲取事故教训，举一反三，有效防范和坚决遏制类似事故，提出以下建议措施：

（一）全面落实企业安全生产主体责任，彻底整改安全隐患

余姚市濠铭工艺品厂要立即停用不合格吊装设备，严格按照设备厂家说明书及GB50231-2009规范要求，配齐标准配重管与配重设施，更换吊装设备固定基座，摒弃多孔红砖屋面锚固方式，彻底消除设备物的不安全状态。足额落实安全生产专项经费，建立安全生产资金投入保障管理制度，保障安全培训、隐患整改、设备维保等工作有序开展。常态化开展全员安全警示教育，重点学习起重机械安全操作规范，严禁人员在起吊物下方停留作业，杜绝违规操作行为。同时健全隐患排查治理机制，对吊装作业、设备安装等重点环节开展常态化风险研判，闭环整改各类安全隐患。

（二）属地政府压实监管责任，强化辖区企业管控

属地街道需落实属地安全监管职责，对辖区内小微企业、零散吊装作业开展全覆盖专项排查，重点核查吊装设备安装、锚固、配重配置等合规情况，建立隐患台账，督促企业限期整改、销号管理。加大日常巡查频次，重点整治企业安全投入不足、培训流于形式、违规作业等突出问题，对不具备安全生产条件的企业依法督促整改，严防设施设备“带病”生产作业。

（三）行业管理部门强化监管执法，筑牢行业安全防线

行业主管部门需聚焦工贸企业吊装作业安全管理短板，开展专项整治行动，严格对照起重机械、设备安装相关国家标准，规范企业设备安装和作业流程。加强安全督导检查，严查企业安全生产主体责任悬空、资金投入不足、风险管控缺失等违法违规行为，通过执法倒逼企业落实安全管理制度。同时常态化开展行业安全宣传指导，提升辖区企业整体安全生产管理水平，防范化解各类起重伤害、起重作业安全风险。

[�] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第十九条第二款：重大事故、较大事故、一般事故分别由事故发生地省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府负责调查。省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府可以直接组织事故调查组进行调查，也可以授权或者委托有关部门组织事故调查组进行调查。


[�] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第二十二条：事故调查组的组成应当遵循精简、效能的原则。根据事故的具体情况，事故调查组由有关人民政府、安全生产监督管理部门、负有安全生产监督管理职责的有关部门、监察机关、公安机关以及工会派人组成，并应当邀请人民检察院派人参加。事故调查组可以聘请有关专家参与调查。


[�] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第二条：生产经营活动中发生的造成人身伤亡或者直接经济损失的生产安全事故的报告和调查处理，适用本条例；环境污染事故、核设施事故、国防科研生产事故的报告和调查处理不适用本条例。


[�] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条：根据生产安全事故(以下简称事故)造成的人员伤亡或者直接经 济损失，事故一般分为以下等级：(一)特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤(包括急性工业中毒，下同)，或者1亿元以上直接经济损失的事故；(二)重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；(三)较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接 经济损失的事故；(四) 一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经 济损失的事故。国务院安全生产监督管理部门可以会同国务院有关部门，制定事故等级划分的补充性规定。





[�] 《起重机械安全规程第1部分：总则》（GB/T 6067.1-2010）17.2.4  b）：任何人不得在悬停载荷的下方停留或通过；


[�] 《机械设备安装工程施工及验收通用规》（GB50231-2009）第4.1.3条第5款：混凝土或钢筋混凝土结构有裂缝的部位和容易产生裂缝的部位不应使用胀锚螺栓。





[�] 《中华人民共和国安全生产法》第二十三条第一款：生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。





[�] 《中华人民共和国安全生产法》第九十三条第二款：有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，对生产经营单位的主要负责人给予撤职处分，对个人经营的投资人处二万元以上二十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。







