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丰台太平桥雄安速盈圣达置业有限公司
“5·19”一般生产安全事故调查报告
2026 年 5 月 19 日 22 时 20 分许，位于丰台区太平桥街道马
连道顺天产业园内发生一起车辆伤害事故，造成 1 人死亡。事故
造成直接经济损失约 160 万元。
根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国特种
设备安全法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《北京市生
产安全事故报告和调查处理办法》等有关法律法规规定，丰台区
人民政府成立由区应急局、公安丰台分局、区人力社保局、区总
工会、区文化和旅游局、区交通支队、太平桥街道办事处组成的
“5·19”一般生产安全事故调查组，并邀请区纪委区监委参与
事故调查。
事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实
效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、人员询问、调查取
证、查阅资料和综合分析，查明了事故经过和原因，认定了事故
性质和责任，提出了对有关责任单位及责任人员的处理建议，提
出了整改和防范措施。
经调查认定，丰台区太平桥雄安速盈圣达置业有限公司
“5·19”车辆伤害事故是一起一般生产安全责任事故。
一、基本情况
（一）事故单位的基本情况
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产权单位：北京马连道投资管理公司，法定代表人：靳某某；
统一社会信用代码：911101061021352488；住所：北京市丰台区
马连道欣园 7 号楼；经营范围：投资管理；物业管理；出租办公
用房；企业管理服务，营销策划等。
实施单位：雄安速盈圣达置业有限公司，法定代表人：程某
某；统一社会信用代码：91130629MAEAMP1C4H；住所：河北省雄
安新区容城县容城镇奥威路 101 号 A1-11；经营范围：物业管理；
停车场服务；建筑物清洁服务；商业综合体管理服务等。
（二）相关协议签订情况
2026 年 1 月 1 日，北京马连道投资管理公司与雄安速盈圣
达置业有限公司签订合作协议书，利用北京马连道投资管理公司
所有的位于北京市丰台区卫强校村 118 号的房屋共同开展合作
运营原万丰基业大厦项目。合作用房占地面积为 6805.83 平方米，
四至为：东至欣园小区西围墙，南至顺天办公服务公司办公楼，
西至桔子水晶酒店，北至大都纸库西路。雄安速盈圣达置业有限
公司负责合作用房四至范围内的环境卫生、治安消防、门前三包
及垃圾清理等日常工作。
（三）事发车辆的基本情况
事发车辆：轮式挖掘机械，车牌号码：京 B*****，品牌型
号：现代牌 R150WVSNPRO，所有人：冉某某，总质量：13855kg，
外廓尺寸：7760×2495×3590mm，检验有效期至 2027 年 03 月。
（四）事发车辆司机的基本情况
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事发车辆司机：冉某某，身份证号码：******************。
驾驶证档案编号：************，准驾车型：A2E，有效期限：
2025-10-13 至长期。
（事故现场轮式挖掘机械的照片）
二、事故的经过及抢险救援情况
（一）事故发生经过
2026 年 5 月 12 日，北京马连道投资管理公司工程组组长任
某某，私下联系雄安速盈圣达置业有限公司项目负责人杨某某，
请该公司帮忙对北京市丰台区马连道卫强校甲 40 号南侧路段的
渣土垃圾进行延伸清理。
雄安速盈圣达置业有限公司接受渣土垃圾延伸清理的请求
后，杨某某随即通过朋友马某某、董某某介绍清运机械车辆。
5 月 19 日，雄安速盈圣达置业有限公司临时雇佣人员冉某
某和曹某某分别驾驶清运机械车辆，前往事发路段开展渣土垃圾
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清理作业。
5 月 19 日 22 时 20 分许，冉某某驾驶轮式挖掘机械（车牌
号：京 B*****）完成院内道路渣土垃圾清理作业后，在驶离过
程中，右侧前轮碾压曹某某。
5 月 19 日 22 时 27 分许，120 接报将伤者曹某某送往电力医
院进行救治。
5 月 20 日 0 时 10 分许，伤者曹某某经救治无效死亡。
（二）事故现场情况
事故现场临时照明设施不足，可视条件较差，轮式挖掘机械
（车牌号：京 B*****）前轮处于向东朝向，上车回转总成整体
向西朝向，铲斗等工作装置处于向西朝向，均未处于行驶方向。
（事故现场轮式挖掘机械状态的照片）
（三）应急救援情况
区应急指挥中心接区交通支队报告事故信息后，区应急管理
- 5 -
局、区交通支队、太平桥街道办事处等相关负责同志立即赶赴现
场协调、指导事故救援处置及善后工作。
（四）事故应急处置评估
经过事故调查组评估，事故应急处置工作指挥得当、响应迅
速，各部门之间分工明确、协调有序、信息沟通顺畅，完成了事
故信息通报、事故现场救援工作。
（五）伤亡人员情况
该事故造成 1 人死亡。姓名：曹某某，男，54 岁，身份证
号：******************，河北人。公安机关已排除人为故意
刑事犯罪嫌疑。根据北京市公安局丰台分局鉴定结论书表明：曹
某某符合创伤性休克死亡。
三、事故原因分析
事故调查组经过现场勘查，依法调取相关物证、书证资料，
对相关人员进行调查询问，查明了事故原因，认定了事故性质。
（一）直接原因分析
冉某某安全意识淡薄，明知夜间视线受限，未全面检视机身
四周视野盲区，未仔细确认周边人员安全的情况下，违规驾驶轮
式挖掘机械驶离过程中，致使车辆右侧前轮碾压曹某某，是导致
事故发生的直接原因。
（二）间接原因分析
1.雄安速盈圣达置业有限公司安全生产主体责任落实不到
位，未对现场临时作业人员进行安全生产教育和培训，夜间渣土
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垃圾清运作业现场照明设施配备不足，未安排专门人员进行现场
安全管理。
2.程某某作为雄安速盈圣达置业有限公司主要负责人，履行
安全生产管理职责不到位，督促、检查本单位的安全生产工作不
到位，未组织实施安全生产教育和培训计划。
3.任某某作为北京马连道投资管理公司工程组组长、安全管
理人员，履行安全生产管理职责不到位，私下联系合作单位开展
渣土垃圾清运作业，未对作业现场开展安全检查、未及时排查作
业现场生产安全事故隐患。
四、政府部门监管情况
经梳理：本次作业为夜间临时渣土垃圾清运活动，且未向属
地街道进行告知；事发车辆为轮式挖掘机械，取得了中华人民共
和国机动车行驶证。
区交通支队未及时发现该车辆违反相关规定上路的行为。
太平桥街道办事处开展“日巡夜查”工作未发现夜间临时渣
土垃圾清运作业的行为。
建议由区安委会办公室约谈区交通支队、太平桥街道办事处
主管负责人。
五、对事故有关责任人员和责任单位处理建议
（一）建议追究刑事责任的人员
冉某某安全意识淡薄，明知夜间视线受限，未全面检视机身
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四周视野盲区，未仔细确认周边人员安全的情况下，违规驾驶轮
式挖掘机械驶离过程中，致使车辆右侧前轮碾压曹某某，对事故
发生负有直接责任，建议由公安机关依法追究其刑事责任。
（二）对有关责任单位的处理建议
1.雄安速盈圣达置业有限公司履行安全生产主体责任落实
不到位，未对现场临时作业人员进行安全生产教育和培训，夜间
渣土垃圾清运作业现场照明设施配备不足，未安排专门人员进行
现场安全管理。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》
第二十八条第一款的规定，对事故负有管理责任。建议由区应急
管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一
款第（一）项、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（二）
项和《应急管理行政处罚裁量权基准》标准，对该单位处五十万
元以上七十万元以下的罚款。
（三）对有关责任人员的处理建议
1.程某某作为雄安速盈圣达置业有限公司主要负责人履行
安全生产管理职责不到位，督促、检查本单位的安全生产工作不
到位，未组织实施安全生产教育和培训计划。其行为违反了《中
华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项、第（五）项
规定，对事故负有责任。建议由区应急管理局依据《中华人民共
和国安全生产法》第九十五条第（一）项规定，对其处 2025 年
年收入百分之四十的罚款。
2.任某某作为北京马连道投资管理公司工程组组长、安全管
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理人员，履行安全生产管理职责不到位，私下联系合作单位开展
渣土垃圾清运作业，未对作业现场开展安全检查、未及时排查作
业现场生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全
生产法》第二十五条第（五）项，对事故负有责任。建议由区应
急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，
对其处 2025 年年收入百分之二十的罚款。
六、事故整改和防范措施
为深刻吸取事故教训，举一反三，有效防范和坚决遏制此类
事故，提出以下建议措施：整改防范措施
（一） 压实企业安全生产主体责任。相关单位要规范渣土
垃圾清运作业流程，夜间作业配齐充足照明，安排专职现场安全
人员全程监护，作业前对作业人员开展安全教育培训。
（二） 强化交通行业常态化监管执法。区交通支队要强化
五环内路面巡查机制，严查无报备清运、违规上路、未持通行许
可等违法行为。
（三） 夯实属地网格化巡查管控效能。太平桥街道要加强
“日巡夜查”工作标准，加大夜间巡查频次，完善隐患整改闭环
机制，对巡查发现违规作业及时进行制止。
