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2026 年 6 月10 日 14 时 53 分许，位于金山区山阳镇卫清东
路 1823 号上海伟航电脑针织有限公司清洁洗衣房内，发生一起
其他爆炸事故，致一人重伤。
依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和
调查处理条例》（国务院令第 493号）《上海市实施〈生产安全
事故报告和调查处理条例〉的若干规定》（沪府规〔2023〕5 号）
和《金山区人民政府关于授权区应急管理局负责实施本区生产安
全事故调查工作的决定》（金府发〔2019〕5 号）等相关法律法
规，经金山区人民政府授权，由金山区应急管理局牵头，会同公
安金山分局、金山区总工会、金山区消防救援局、山阳镇人民政
府组成“金山山阳伟航电脑针织有限公司‘6·10’一般其他爆
炸事故调查组”（以下简称“事故调查组”）。
事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实
事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调阅监控视频、询
问有关人员、查阅有关资料、委托伤势检验和综合分析等方式，
查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质，提出了对事故
责任人员及单位的处理建议和防范整改措施。
经调查认定，金山山阳伟航电脑针织有限公司“6·10”一
般其他爆炸事故是一起因员工违规作业、企业日常安全管理和教
育培训不到位导致的一般生产安全责任事故。
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一、事故基本情况
（一）事故发生单位概况
上海伟航电脑针织有限公司（以下简称伟航公司），统一社
会信用代码：913100XXXXXX，法定代表人：郭某玲，类型：有限
责任公司（港澳台法人独资），住所：上海市金山区山阳镇 XXX
XXX，注册资本：XXX，成立日期：2002年 3 月 18日，经营范围：
生产针织服装及服饰品，销售公司自产产品；上述同类商品的批
发、零售（仅限分支机构）、佣金代理（拍卖除外）、进出口及
相关配套服务（不涉及国营贸易商品，涉及配额许可证管理、专
项规定管理的商品按国家有关规定办理），从事服装技术领域内
的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，服装设计，会展
咨询、设计，自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动】
经查，伟航公司日常主要生产制作羊绒、棉制衣物，衣物在
车间制作好之后进入柔顺清洗和熨烫工序。
（二）相关人员及作业安排情况
1.周某刚，厂长，负责日常生产和管理工作。
2.陈某，质检员，从事衣物产品质量检测。
3.刘某桂，清洗工，从事衣物产品的清洗及整烫工作。
（三）涉事洗衣房整体布局
1.涉事洗衣房位于伟航公司2 号楼底楼，洗衣房内放置有工
业洗衣机、工业烘干机及两台家用洗衣机，两台家用洗衣机分别
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放置于洗衣房南侧与北侧墙面，北侧家用洗衣机东侧放置有拖线
板和电饭煲、烧水壶等非防爆电器（如图 1 所示）。
图1 涉事洗衣房平面图
（四）涉事洗衣房作业及清洁剂情况
1.涉事洗衣房平时只有刘某桂一人干活，月清洗衣物 300件
左右。洗衣房日常主要是为生产的羊绒、棉制衣物进行柔顺清洗
和熨烫
[1]
，仅在衣物表面出现难洗的油污、污渍的情况下，才使
用枪水做去污处理。
2.涉事洗衣房内使用清洁剂名为枪水，枪水的主要成分为异
己烷，成分比（重量%）>99，危险性类别为 2 类易燃液体，危险
性说明为 H226 易燃液体和蒸汽，理化特性：外观与性状为无色
透明液体，气味为稍有气味，闪点（闭杯，℃）<23。
[1]因做好的羊绒、棉制品质感较硬，需要放柔顺剂、平滑剂浸泡清洗使其变软。
北
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（五）事故发生单位安全管理情况
伟航公司建立了《消防安全管理制度》《安全教育培训管理
制度》《枪水安全管理制度
[2]
》《枪水安全操作要点》等相关安
全生产规章制度和岗位操作规程。
（六）事故发生经过
根据监控视频（校正为北京时间）、伤者刘某桂及相关人员
笔录叙述：
2026年6月10日10时23分34秒，刘某桂进入洗衣房开始工作。
12时40分43秒，刘某桂抱着一摞衣物走出洗衣房返回制衣车
间。
14时34分34秒，刘某桂返回洗衣房继续清洗作业，刘某桂在
水桶内加入约30斤清水、500毫升枪水和200毫升点油精
[3]
，并将
衣物浸泡在水桶内进行揉搓。
14时44分58秒，陈某进入洗衣房，闻到洗衣房内臭味较重，
便向刘某桂询问，刘某桂回复感觉味道不算很重，陈某随即去拿
走熨烫好的衣物。
14时47分15秒，陈某抱着一摞衣物走出洗衣房。
14时53分04秒，洗衣房内突然爆燃起火，冒出大量浓烟。
[2]《枪水安全管理制度》中操作要求：使用时少量多次、密闭操作，用专用工具（滴管、小刷）蘸取，严禁直接
倾倒、喷洒，减少挥发与泄漏风险。
[3] 查见点油精的化学品安全技术说明书，点油精的主要成分为磺酸（含量 5%）、脂肪醇聚氧乙烯醚（含量 5%）
和水（含量90%），理化性质：外观与性状为无色至淡黄色透明或半透明液体，气味为轻微气味，PH值为 3.5-4，
闪点（闭杯，℃）>140，易燃性为不易燃，溶解性为易溶于水。
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（七）事故现场情况
1.事发地址位于金山区山阳镇卫清东路 1823 号上海伟航电
脑针织有限公司 2 号楼底楼洗衣房内。洗衣房内设一工业洗衣
机、一工业烘干机、两台家用洗衣机。起火点位于洗衣房北侧墙
壁洗衣机处。
2.涉事洗衣房地面见有少量积水，洗衣房内多件物品已烧
损，隔板与吊顶均已倾倒。洗衣房南侧窗户玻璃已破碎、窗框已
变形，西侧木隔板墙体已倾倒，北侧为涉事洗衣机放置处，洗衣
机北侧墙面及天花板墙面见大面积灼烧熏黑痕迹。
3.涉事洗衣机箱体与内筒呈分离状态，箱体内部衣物及底部
均已烧损。另见插排的插头插在一插座上，插座的绝缘线已熔化。
洗衣机西南侧见内筒，内筒已烧焦，筒内见有焦化物。洗衣机东
北侧为一已烧焦的木凳，木凳上见一接线板及多个烧损的塑料物
品，东侧另见有烧损的电饭煲、烧水壶等电器。
4.涉事洗衣房东南侧白色圆桶后方墙面上悬挂一喷壶，喷壶
内装有枪水液体。洗衣房外见有桶装枪水产品，品牌名：神奇，
产品标准号：Q/320602DKY01；生产商：南通市凯扬工业品有限
公司，执法人员已调取枪水产品说明书。
5.涉事洗衣房内无视频监控设备，洗衣房外北侧厂房顶部见
有 2 个监控探头，执法人员已调取事发时段监控视频，视频监控
区域：厂房东南角、厂房西南角；提取方式：调查人员调取伟航
公司监控主机提取相关视频文件；调取日期：2026 年6 月 10 日；
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经校正，监控时间比北京时间快 25 分 22秒。
6.附事故现场照片 14 张。
图2 事故发生地址
事故发
生地址
北
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图3 涉事企业地址
图3 涉事2号楼及洗衣房外监控
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图4-6 涉事洗衣房现场情况
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图7 事故现场中烧焦的洗衣机底部
图8 北侧墙面插座情况
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衣机底
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上
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图9 烧损的洗衣机内部
图10 烧损的洗衣机内筒
洗衣机
内烧损
衣物
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物
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图11 涉事洗衣房北侧烧损木凳
图12 涉事洗衣房南侧窗户
玻璃已
破碎，
窗框变
形
已烧损
电器
插排
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图13 悬挂在白色圆桶后方的喷枪
图14-15 枪水包装信息
品牌：神奇
产 品 标 准
号：Q/3206
02DKY01;
生产商：南
通 市 凯 扬
工 业 品 有
限公司
枪水桶
上印有
喷枪
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（八）人员和直接经济损失情况
1.人员情况
伤者：刘某桂，男，汉族，1981 年 11 月 22 日出生，身份
证号码：53421281XXXXXX，户籍地址：安徽省颍上县 XXXXXX，
伟航公司清洗工。
2.直接经济损失情况
截至 2026 年 7 月27 日，刘某桂的治疗费用累计约 XX万元，
本次事故尚未开展善后赔偿工作，直接经济损失暂无法统计。
二、事故应急处置及评估情况
事故发生后，伟航公司工作人员听到爆炸声响后立即赶赴现
场灭火并拨打“119”。14 时56 分 03秒，刘某桂自行逃出洗衣
房，周某刚立即驾车将刘桂德送至复旦大学附属金山医院救治。
15 时 05分许，金山区消防救援局到场参与处置。15 时 13分许，
火势被扑灭。
经评估，接到事故报告后，各单位、部门迅速赶赴事发现场，
应急处置工作指挥得当、安全有序；现场相关人员及时报告事故
情况，企业及时稳妥处理善后；事故未造成次生伤害和舆情影响，
应急处置得当。
三、事故原因分析
（一）直接原因分析
结合现场勘查、调查询问和综合分析，该起事故的直接原因
为伟航公司清洗工刘某桂安全意识淡薄，违规在敞口容器内倾倒
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大量枪水清洗衣物，加之作业区域通风不畅，枪水在空气中自然
挥发达到爆炸浓度极限，遇非防爆电器产生的电火花而发生爆
燃，从而导致事故的发生。
（二）事故相关鉴定情况
2026 年 6 月30 日，事故调查组委托司法鉴定科学研究院对
伤者刘某桂的损伤提供检验意见。2026 年 8 月 3 日，司法鉴定
科学研究院出具检验报告（司鉴院〔2026〕临检字第 393 号），
检验结果为：刘某桂本次事故伤害的损失工作日超过 105日，企
业职工伤害程度评定为重伤。
（三）其他需要说明的情况
1.经查，洗衣房内枪水喷枪悬挂于南侧白色圆桶后方，伟航
公司要求员工使用喷枪向衣物喷枪水清洗污渍。据刘某桂供述其
极少使用枪水喷枪，日常使用枪水清洗衣物均采取直接倾倒方
式，违反了伟航公司制定的《枪水安全操作要点》
[4]
和《枪水安
全管理制度》
[5]
要求。
2.根据陈某询问笔录供述及现场测试，其确认她在事发前进
入洗衣房内闻到的较重味道为枪水溶液挥发的味道。
3.据刘某桂询问笔录供述，其于事发前将500 毫升枪水溶液
直接倒入水桶内，且清洗的衣物直接在洗衣房内进行晾晒，结合
①枪水溶液的闪点（闭杯）＜23℃，②洗衣房内通风不畅，③洗
[4] 伟航公司制定的《枪水安全操作要点》中现场操作规范要求“必须在通风良好区域作业，密闭空间严禁使
用”“少量取用，不泼洒、不喷洒，作业区禁止吸烟、饮食”。
[5] 伟航公司制定的《枪水安全管理制度》中要求“使用时少量多次、密闭操作，用专用工具（滴管、小刷）蘸
取，严禁直接倾倒、喷洒，减少挥发与泄露风险”。
- 15 -
衣房北侧爆燃点处有大量非防爆电器，④洗衣房内无明显点火源
的情况，综合分析得出：刘某桂违规在敞口容器内倾倒大量枪水
清洗衣物，加之作业区域通风不畅，枪水自然挥发达到爆炸浓度
极限，遇非防爆电器产生的电火花而发生爆燃。
4.经查，伟航公司的枪水溶液存放在洗衣房外的杂物间内，
员工可随时自行取用枪水，违反了伟航公司制定的《枪水安全操
作要点》
[6]
和《枪水安全管理制度》要求
[7]
。
5.经查，伟航公司长期使用该枪水产品，始终未关注枪水成
分及具体危险特性。
6.经查，伟航公司未针对枪水使用要求对刘某桂开展安全生
产教育培训。
（四）其他可能因素排除
通过事故现场勘验、询问和监控视频资料分析，排除人为故
意伤害等因素。
（五）事故存在的主要问题
1.伟航公司隐患排查治理不到位，对枪水的危害性认知不
足，未及时发现并制止刘某桂违规使用枪水的不安全作业行为。
2.伟航公司安全教育培训不到位，未针对枪水使用要求对刘
某桂开展安全生产教育培训。
3.伟航公司安全管理不到位，未督促作业人员按照安全管理
制度和安全操作规程领取和使用枪水。
[6] 伟航公司制定的《枪水安全操作要点》中针对领用要求“凭审批领用，做到账物相符，不私拿、不转借”。
[7] 伟航公司制定的《枪水安全管理制度》中领用规范要求“实行按需领用、登记审批制度，领用部门填写《枪
水领用申请表》，注明用途、用量、领用人，经部门负责人审批后到仓库领用”。
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四、对有关单位和人员的处理建议
（一）行政处罚建议
伟航公司，安全生产主体责任落实不到位，一是隐患排查治
理不到位，对枪水的危害性认知不足，未及时发现并制止刘某桂
违规使用枪水的不安全作业行为
[8]
；二是安全教育培训不到位，
未针对枪水使用要求对刘某桂开展安全生产教育培训
[9]
；三是安
全管理不到位，未督促作业人员按照安全管理制度和安全操作规
程领取和使用枪水
[10]
，对事故发生负有管理责任，建议金山区应
急管理局依法对其作出行政处罚
[11]
。
（二）其他处理建议
刘某桂，伟航公司清洗工，安全意识淡薄，违规在敞口容器
内倾倒大量枪水清洗衣物，加之作业区域通风不畅，枪水自然挥
发达到爆炸浓度极限，遇非防爆电器产生的电火花而发生爆燃，
从而导致事故的发生，对事故发生负有直接责任，建议伟航公司
按照公司内部规定进行处理，处理结果报金山区应急管理局备
[8] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排
查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职
工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负
有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。
[9] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，
保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作
技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人
员，不得上岗作业。
[10] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位
的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以
及事故应急措施。
[11] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营
单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处
三十万元以上一百万元以下的罚款。
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案。
五、事故防范和整改措施
（一）伟航公司
要举一反三，深刻吸取事故教训，严格落实企业安全生产主
体责任。一是要进一步健全落实安全管理制度和操作规程，将枪
水等易燃易爆物质的领取、储存纳入严格管控，明确专人审批和
现场监督，坚决杜绝违章操作；二是要深入开展隐患排查治理，
全面辨识枪水等危险化学品的火灾、爆炸、中毒等危害特性，加
强作业现场巡查和监控，及时发现并制止违规使用行为，落实隐
患整改闭环管理；三是要强化安全教育培训，对涉及危险化学品
使用作业的人员进行专项培训，如实告知危险化学品成分、危险
特性和防护措施，考核合格后方可上岗，并定期组织复训和应急
演练，切实提升从业人员安全意识和操作技能。
（二）属地部门
建议山阳镇人民政府进一步落实“一案一警示、即时受教育”
专项警示教育活动各项措施，加大对相关企业的安全指导服务力
度，督促、指导相关企业吸取事故教训，加强日常安全管理及隐
患排查治理工作，切实落实各项安全生产管理措施，压紧压实企
业安全生产主体责任。
附件：金山山阳伟航电脑针织有限公司“6·10”一般其他
爆炸事故调查组成员单位名单
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金山区人民政府事故调查组
年 月 日
