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2026 年 6 月5 日 7 时 37 分许，位于金山区朱泾镇西市泾西
路 8 号上海亭懿实业有限公司西南角造粒厂房内，发生一起机械
伤害事故，致 1 人死亡。
依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和
调查处理条例》（国务院令第 493 号）《上海市实施〈生产安全
事故报告和调查处理条例〉的若干规定》（沪府规〔2023〕5 号）
和《金山区人民政府关于授权区应急管理局负责实施本区生产安
全事故调查工作的决定》（金府发〔2019〕5 号）等相关法律法
规，经金山区人民政府授权，由金山区应急管理局牵头，会同公
安金山分局、金山区总工会、区生态环境局、朱泾镇政府组成“金
山朱泾西市泾西路 8 号‘6·5’一般机械伤害事故调查组”（以
下简称“事故调查组”），并邀请金山区检察院派员参加。
事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实
事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调阅监控视频、询
问有关人员、查阅有关资料、委托尸表检验和综合分析等方式，
查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质，提出了对事故
责任人员及单位的处理建议和防范整改措施。
经调查认定，金山朱泾西市泾西路 8 号“6·5”一般机械伤
害事故是一起因企业将场所出租给不具备安全生产条件的个人，
承租人日常安全管理缺失，作业人员安全意识淡薄导致的一般生
产安全责任事故。
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一、事故基本情况
（一）事故相关单位及人员概况
1.上海亭懿实业有限公司（以下简称亭懿公司），统一社会
信用代码：91310116XXXXXX，法定代表人：盛某斌，类型：有限
责任公司(自然人投资或控股)，住所：上海市金山区朱泾镇 XXX
XXX，注册资本：XXX，成立日期：2010 年 11 月 10 日，经营范
围许可项目：从事塑料制品领域内的技术开发、技术咨询、技术
服务，塑料制品，五金交电，机电设备，服装辅料销售，商务咨
询，自有房屋租赁，电脑维修，绿化工程，废塑料造粒生产，从
事货物进出口及技术进出口业务，道路货物运输（普通货运，除
危险化学品）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动】
2.上海松丰塑胶厂有限公司（以下简称松丰公司），法定代
表人：张某贤，类型：有限责任公司（中外合资），住址：上海
市金山区松隐镇 XXXXXX，注册资本：XXX，成立日期：1993 年 3
月 16 日。2009 年 2 月 16 日被吊销营业执照。
3.周某江，男，48 岁，身份证：32108319XXXXXXX，户籍地
址：江苏省兴化市 XXXXX，涉事车间承租人。
（二）涉事场地产权情况
松丰公司为涉事厂房产权单位，公司有 2 个股东，分别为信
达丰国际控股公司（持股比例 92.1875%）与上海市金山区松隐
工业公司（持股比例 7.8125%），信达丰国际控股公司实际控制
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人为张某贤。松丰公司日常经营管理亦由张某贤全权负责，上海
市金山区松隐工业公司未参与该地块相关管理工作。
（三）相关合同签署与业务情况
1.2008 年盛某斌以个人名义与松丰公司签订租赁合约，约
定租期 20 年。2010 年盛某斌注册亭懿公司后，以亭懿公司名义
与松丰公司重新签订租赁合约。双方约定亭懿公司负责厂房日常
维修修缮，维修修缮费用充当厂房租金。
2.涉事车间由周某江在 2023 年以个人名义与亭懿公司签订
租赁合同。后于 2025 年 7 月20 日与亭懿公司续签，租期一年，
双方签订安全生产协议书。租金由周某江通过微信及银行卡转账
方式支付给盛某斌。周某江承租车间后，自行出资购置珍珠棉回
收造粒生产设备，招聘并管理 5 名工人，在车间内独立开展废旧
珍珠棉回收、造粒加工等生产经营活动。
（四）涉事设备情况与工艺流程
1.涉事车间为砖混结构，车间内布设一条废旧珍珠棉造粒流
水线（见图1），流水线由输送带、粉碎机、挤塑机、冷却池、
切粒机组成，涉事设备由周某江于2023年于万龙塑机购置而来。
2.工艺流程：投料—破碎—熔融—挤出—冷却—切粒
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图1 涉事车间平面图
（五）事故发生单位安全管理情况
1.自然人周某江，未查见书面安全生产管理制度、教育培训
等相关管理台账。
2.亭懿公司将场地分租给 7 家单位及 4 家个人，日常开展安
全巡查工作。提供安全管理材料中多为消防安全检查，未针对涉
事设备开展专项安全培训。查见亭懿公司环评报告及排污许可
证。
（六）事故发生经过
根据现场监控视频及相关人员笔录供述：
2026 年 6 月 5 日 6 时，作业人员邢某明、钱某华到达涉事
车间，二人到场后对作业现场及设备进行清扫整理。
6 时 32 分，邢某明与钱某华开始废旧珍珠棉回收造粒作业。
邢某明负责在前端投料，钱某华则负责切粒后的收料。作业过程
中，邢某明多次将装有珍珠棉的吨袋放置在输送带挡板上进行投
北
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料。
7 时 31 分 32 秒，周某江及两名女工到达车间，负责将零散
珍珠棉搬运至车间内。
7 时 35 分 46 秒，邢某明将半袋珍珠棉放置在挡板上。
7 时 37 分 10 秒，吨袋边角被输送带送至粉碎机进料口并被
转动部件卷入，吨袋受牵拉影响瞬间将邢某明腰部及以上躯体套
住，一同带入粉碎机内。
（七）事故现场情况
1.事发地址位于金山区朱泾镇西市泾西路 8 号上海亭懿实
业有限公司西南角造粒车间，车间内见大量用吨袋包装的废旧珍
珠棉。
2.涉事车间设有珍珠棉回收造粒流水线。流水线设备呈L 型
摆放，依次为输送带、粉碎机、挤塑机、冷却池、切粒机、接料
斗。输送带南北对接粉碎机，粉碎机连通东西向挤塑机，挤塑机
表面附着塑料物料。
3.事故点位在车间东侧粉碎机与输送带衔接处；粉碎机内见
刀片与珍珠棉、吨袋相互缠绕，吨袋上见少量血迹。粉碎机进料
口尺寸为 84cm×82cm，进料口西侧设有急停按钮。
4.涉事输送带两侧设有挡板，挡板高为 30 厘米，西北侧一
挡板已弯折，挡板上见“万龙塑机、13958899610”等。
5.涉事车间北侧布设控温箱、配电箱、冷却池及破碎机，车
间大门处设置总电源开关。
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6.事故现场见有监控探头，执法人员已调取涉事监控视频。
7.附事故现场照片 9 张。
图2 事发地址
图3 涉事企业地址
事发地址
位于金山
区朱泾镇
西市泾西
路 8 号上
海亭懿实
业有限公
司
北
- 7 -
图4 涉事车间现场情况
图5 事发现场情况
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图6 涉事撕碎机
图7 事故发生位置
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图8 涉事车间东北侧现场情况
图9 涉事车间入口情况
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图10 涉事车间摄像头位置
（八）人员伤亡和直接经济损失情况
1.人员伤亡情况
死者：邢某明，男，62 岁，身份证号码：4130261964XXXXX
X，户籍地址：河南省固始县XXXXXX，周某江雇佣员工。
2.直接经济损失情况
按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB/T6721)
核定，本起事故造成直接经济损失约 X 万元。
（九）其他说明情况
经查，周某江日常要求员工分次少量投放吨袋内珍珠棉，不
得将吨袋放置在输送带挡板上进行投料。
车间西
侧监控
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二、事故应急处置及评估情况
事故发生后，钱某华听到车间内一女工喊出事了，第一时间
关闭电源总闸，呼喊周某江到场合力将邢某明救出。现场人员立
刻拨打“120”，救护车到场后宣布邢某明当场死亡。
2026 年 6 月12 日，周某江、程某梅（周某江妻子）、盛某
斌三人与死者家属自愿达成调解协议，签订《人民调解协议书》，
善后工作已完成。
经评估，接到事故报告后，区各相关单位、部门迅速赶赴事
发现场，应急处置安全有序；现场相关人员及时报告事故情况，
事故未造成次生伤害和舆情影响。
三、事故原因分析
（一）直接原因分析
结合现场勘查、调查询问、监控录像和综合分析，该起事故
直接原因为邢某明将吨袋放置于输送带挡板上进行投料时，吨袋
边角被输送至粉碎机进料口，导致吨袋被转动的部件卷入，吨袋
受牵拉影响瞬间将邢某明腰部及以上躯体套住，一同带入粉碎机
内，从而导致事故发生。
（二）事故相关鉴定情况
2026 年 6 月 5 日，事故调查组委托司法鉴定科学研究院对
死者邢某明进行尸表检验及死亡原因分析。2026 年 7 月 7 日，
司法鉴定科学研究院出具司法鉴定意见书（司鉴院[2026]病鉴字
第 184 号），鉴定意见为：邢某明符合遭钝性物体(撕碎机）挤
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压、撕扯致头、躯干部及四肢等多发性损伤死亡。
（三）其他可能因素排除
通过事故现场勘验、询问和救援情况分析，排除人为故意伤
害等因素。
（四）事故存在的主要问题
1.亭懿公司，安全生产主体责任落实不到位，将生产经营场
所出租给不具备安全生产的个人，放任承租人长期无证开展破碎
加工作业。
2.周某江，未办理营业执照
[1]
，长期从事废旧珍珠棉回收造
粒生产经营活动
[2]
。日常安全管理缺失，从业人员缺乏必要的安
全生产知识。
四、对有关单位和人员的处理建议
（一）免于责任追究建议
邢某明，周某江雇佣员工，安全意识匮乏，将吨袋放置于输
送带挡板上进行投料时，吨袋边角被输送至粉碎机进料口，导致
吨袋被转动的部件卷入，吨袋受牵拉影响瞬间将邢某明腰部及以
上躯体套住，从而导致事故发生。对事故发生负有责任，鉴于其
已在事故中死亡，建议不再追究其责任。
[1]《无证无照经营查处办法》第二条：任何单位或者个人不得违反法律、法规、国务院决定的规定，从事无证无
照经营。
[2]《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第三条：市场主体应当依照本条例办理登记。未经登记，不得以市
场主体名义从事经营活动。法律、行政法规规定无需办理登记的除外。
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（二）事故责任单位认定及个人处理建议
1.亭懿公司，将车间出租给不具备安全生产条件的个人
[3]
，
对事故发生负有责任，建议金山区应急管理局依法对其作出行政
处罚
[4]
。
2.周某江，安全管理缺失，不具备相应安全生产条件，长期
从事废旧珍珠棉回收造粒生产经营活动，对事故发生负有责任，
应当依法承担赔偿责任。
（三）其他处理建议
周某江，在未办理营业执照的情况下从事生产经营活动，建
议移交金山区市场监管理局处理。
五、事故防范和整改措施
（一）亭懿公司
亭懿公司要深刻汲取本次事故教训，健全厂房出租安全管理
制度，严格承租方资质与安全生产条件准入审查，严禁将生产经
营场所出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位和个人；
对现有承租主体进行全面排查梳理，凡不具备安全生产条件、无
相应资质的承租方，立即终止租赁协议，限期清退离场；规范签
订安全生产管理协议，落实出租方统一协调、管理职责，指定专
人加强对承租场所日常安全检查，建立隐患排查治理闭环台账，
[3]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者
出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。
[4]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单
位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三
十万元以上一百万元以下的罚款。
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及时排查消除各类生产安全事故隐患，杜绝“只租不管、以租代
管”问题；强化内部安全法治教育，压实企业主要负责人及相关
岗位安全责任，完善应急联动机制，严防同类问题再次发生。
（二）属地政府
要举一反三，立即组织对辖区厂房仓库、闲置出租场所开展
全覆盖排查，重点排查废旧珍珠棉、废塑料回收造粒等再生资源
非法加工小作坊。建立排查台账，对排查发现的无照无证、不具
备安全生产条件的生产经营点，落实“发现、上报、移交、处置、
销号”闭环管理；对非法生产场所坚决予以取缔，强化厂房出租
方管理，督促出租方落实租赁场所安全管理义务，不得将厂房出
租给不具备安全生产条件的生产经营者，从源头遏制非法作坊。
附件：金山朱泾西市泾西路8号“6·5”一般机械伤害事故
调查组成员单位名单
金山区人民政府事故调查组
年 月 日
