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2026 年 1 月 20 日 7 时 10 分许，位于上海市金山区漕泾镇
亭卫公路 3300 号邦凯控股集团有限公司 1 号车间北侧废料卷处
理井处，发生一起物体打击事故，致一人死亡。
依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和
调查处理条例》（国务院令第 493 号）《上海市实施〈生产安全
事故报告和调查处理条例〉的若干规定》（沪府规〔2023〕5 号）
和《金山区人民政府关于授权区应急管理局负责实施本区生产安
全事故调查工作的决定》（金府发〔2019〕5 号）等相关法律法
规，经金山区人民政府授权，由金山区应急管理局牵头，会同公
安金山分局、金山区总工会、漕泾镇人民政府组成“金山漕泾邦
凯控股集团有限公司‘1·20’一般物体打击事故调查组”（以
下简称“事故调查组”），并邀请金山区检察院派员参加。
事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实
事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调阅监控视频、询
问有关人员、查阅有关资料、委托尸表检验和综合分析等方式，
查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质，提出了对事故
责任人员及单位的处理建议和防范整改措施。
经调查认定，金山漕泾邦凯控股集团有限公司“1·20”一
般物体打击事故是一起因员工违反安全操作规程作业、企业日常
安全管理不到位导致的一般生产安全责任事故。
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一、事故基本情况
（一）事故发生单位及相关单位概况
1.邦凯控股集团有限公司（以下简称邦凯公司），统一社会
信用代码：913100007465xxxxxx，法定代表人：林某某，类型：
有限责任公司(自然人投资或控股)，住所：上海市金山区漕泾镇
xxxxxx，注册资本：8000 万人民币，成立日期：2003 年 1 月23
日，经营范围：实业投资，投资管理，研发、制造和销售塑胶、
薄膜原料及制品（除农膜），从事塑胶领域内的技术咨询、技术
开发、技术服务，从事货物及技术的进出口业务，房地产开发经
营，自有房屋租赁，化工机电设备的安装和维护，化工原料及产
品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆竹物品、易
制毒化学品）的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动】
2.上海库卡劳务派遣有限公司淮安第一分公司（以下简称库
卡公司），统一社会信用代码：91320803MAC7xxxxxx，法定代表
人：沈某，类型：有限责任公司分公司(自然人投资或控股)，住
所：山阳街道兴桥中路 xxxxxx，成立日期：2023 年 2 月20 日，
经营范围：许可项目：劳务派遣服务；建筑劳务分包等；一般项
目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；企业
管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）等。
（二）合同签署及人员情况
1.邦凯公司与库卡公司为长期劳务合作关系，由库卡公司为
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邦凯公司提供劳务派遣服务，双方每年签订一次《外包服务协
议》。
2.杨某某，男，57 岁，四川宜宾人，邦凯公司劳务派遣工。
3.宋某某，男，24 岁，河南宁陵人，邦凯公司劳务派遣工。
（三）涉事处理井及地坑作业情况
涉事废料卷处理井位于邦凯公司1 号车间北侧地坑的东面，
处理井的地面四周设有防护围栏及警示标识，在处理井西南侧设
有爬梯口，人员进出地坑仅可由该爬梯进出，爬梯口北侧开设一
投放口，在爬梯口及投放口东侧的围栏上均设置有开关门，分别
用于人员进出及物料投放（如图 1 所示）。
图1 涉事废料处理井示意图
涉事地坑内有一破碎机用于收卷作业中的废料粉碎，邦凯公
司的收卷作业安排为两班制，每班配备1 名收卷主手和 2 名收卷
副手，其中主手负责操作收卷设备、吊运钢芯及划膜作业，副手
负责配合主手作业、粉碎废料及清理卫生工作。地坑内粉碎废料
作业的具体操作为：2 名收卷副手通过投放口将废料投放至地坑
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内，再通过爬梯进入地坑开启破碎机对废料进行粉碎。
（四）事故发生单位安全管理情况
邦凯公司配备有兼职安全生产管理人员，建立了相关安全生
产规章制度和岗位操作规程。针对收卷粉碎作业，邦凯公司分别
于2024年7月21日和2025年9月12日制定了《收卷粉碎操作流程》
《地坑作业及粉碎操作安全规范》
[1][2]
，并对员工开展安全教育
培训
[3]
。
（五）事故发生经过
2026年1月19日20时许，收卷主手殷某某和收卷副手杨某某、
宋某某开展夜班作业。
根据现场监控视频（校正为北京时间）及相关人员询问笔录：
1月20日6时31分54秒，杨某某使用推车将废料运送至地坑处
理井处，将废料投下后离开；
6时42分04秒，杨某某进入地坑开启破碎机，开展废料粉碎
作业；
7时07分17秒，宋某某向地坑投下多张零散废料膜后返回生
产车间；
7时10分10秒，宋某某使用小推车将一卷废料卷（重约100
[1] 邦凯公司《地坑作业及粉碎操作安全规范》“2.废边投放操作：地坑废边投放需双人协同作业，投放前必须
确认地坑内无人员停留，避免发生坠落、掩埋伤害”。
[2] 邦凯公司《收卷粉碎操作流程》安全注意事项“4.地坑废边时从专用通道把废边推到负 3米、工作过程人员
提前沟通好，人员不准在地坑下工作，待一轮废边全部运输完成后人员方可进入负 3米工作”。
[3] 邦凯公司于 2025 年12 月 30 日对员工开展的安全教育培训，其中载明“粉碎：2.往地坑丢废边时涉及高空坠
物，两个人配合确认下方没人再丢”，收卷工杨某某和宋某某均参加培训。
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公斤）拉至地坑投放口处，其从投放口向地坑内看一眼后便将废
料卷从小推车上卸下；
7时10分17秒，宋某某将废料卷推下地坑，废料卷坠落后砸
中正好走至投放口下方捡取废料的杨某某。
（六）事故现场情况
1.事发现场位于上海市金山区漕泾镇亭卫公路 3300 号邦凯
控股集团有限公司 1 号车间北侧废料处理井地坑处。
2.涉事处理井地坑内见有一破碎机、12 卷废料及多处散落
的废料，东南侧见一可爬至处理井地面的爬梯，地坑底部距地高
度为 3.65 米，涉事废料卷位于处理井投放口正下方，涉事废料
卷直径为 74 厘米，高为 52 厘米。现场见大量血迹及脑组织。
3.事故现场涉事处理井口处见有一废料从地面伸至地坑内，
废料延伸至破碎机口。
4.涉事处理井口设有围栏，围栏长3.5 米，宽 1.3 米，围栏
东南角处有一开关门及投放开关门。围栏西南角为一爬梯，爬梯
口长 0.66 米，宽0.72 米，爬梯口上设有井盖板，盖板上橘色拉
绳固定在西侧围栏，盖板呈打开状态。设有一可南北滑动盖板，
盖板为开启状态，开口的长×宽为 0.87 米×1.1 米，该开口为
废料卷投放口。现场墙面上见有“当心坠落”警示标志。
5.事故现场 1 号车间南侧及地坑西北侧见有监控探头，执法
人员已调取事发时监控视频。视频监控区域：一期储膜区、一期
地坑；提取方式：调查人员通过硬盘拷贝的方式提取相关视频文
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件；调取日期：2026 年 1 月20 日；调取地点：邦凯控股集团有
限公司监控室；监控时间比北京时间快 12 分 13 秒。
6.附事故现场照片 13 张。
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图3-4 处理井口地面情况
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图5 涉事地坑情况
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图7 事发现场情况
图8 地坑内堆放的废料卷及散落的废料
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图9 地坑内废料处理机
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图 11 地面 1 号车间监控探头
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图13-14 监控时间校正
（七）人员伤亡和直接经济损伤情况
1.人员伤亡情况
死者：杨某某，男，汉族，19xx 年 xx 月 xx 日出生，身份
证号码：51252719xxxxxxxxxx，户籍地址：四川省宜宾县白花镇
xxxxxx，邦凯公司收卷工。
2.直接经济损失情况
按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB/T6721)
核定，本起事故造成直接经济损失约 125 万元。
二、事故应急处置及评估情况
事故发生后，宋某某立即联系收卷主手殷某某，殷某某赶至
现场后将情况报告当日值班长程某某，程某某立刻将情况上报车
间主任闫某某并拨打“110”“120”。“110”到场后立即封锁
事故现场，“120”到场后宣布杨某某当场死亡。
2026 年 1 月26 日，邦凯公司与死者家属双方自愿达成调解
时间校正：
与北京时间
相差 12 分
13 秒（监控
时间比北京
时间快 12
分 13 秒）
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协议，双方签订《工亡赔偿协议书》，善后工作已完成。
经评估，接到事故报告后，各单位、部门迅速赶赴事发现场，
应急处置工作指挥得当、安全有序；现场相关人员及时报告事故
情况，企业及时稳妥处理善后；事故未造成次生伤害和舆情影响，
应急处置得当。
三、事故原因分析
（一）直接原因分析
结合现场勘查、调查询问和综合分析，该起事故的直接原因
为邦凯公司收卷工宋某某独自投放废料卷时未仔细观察地坑内
的人员情况；宋某某与杨某某二人在作业前未进行有效的协调沟
通，投下的废料卷不慎砸中正好走至下方的杨某某，从而导致事
故的发生。
（二）事故相关鉴定情况
2026 年 1 月20 日，事故调查组委托司法鉴定科学研究院对
死者杨某某进行尸表检验及死亡原因分析。2026 年2 月 24 日，
司法鉴定科学研究院出具司法鉴定意见书（司鉴院[2026]病鉴字
第 28 号），鉴定意见为：杨某某符合遭钝性物体砸击致颅脑损
伤死亡。
（三）其他可能因素排除
通过事故现场勘验、询问和事故现场视频资料分析，排除人
为故意伤害等因素。
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（四）事故存在的主要问题
1.邦凯公司未督促收卷工严格执行其制定的安全操作规程。
邦凯公司对收卷工开展过相应的安全教育培训，但在日常作业
中，收卷工存在多次独自将废料卷投入地坑内的违章行为
[4]
，邦
凯公司未督促收卷工严格执行《地坑作业及粉碎操作安全规范》
及《收卷粉碎操作流程》的要求。
2.邦凯公司在日常安全检查中未及时发现并消除收卷工违
规向地坑投料的事故隐患。
四、对有关单位和人员的处理建议
（一）免于责任追究建议
杨某某，邦凯公司收卷工，违反安全操作规程，开展废料粉
碎作业前未与收卷工宋某某进行有效的协调沟通。对事故发生负
有责任，鉴于其已在事故中死亡，建议不再追究其责任。
（二）行政处罚建议
邦凯公司，安全生产主体责任落实不到位，未督促员工严格
执行本单位的安全操作规程
[5]
，未及时发现并制止员工违规向地
坑投料的不安全作业行为
[6]
。对事故发生负有管理责任，建议金
[4] 经查看事发前的现场监控视频，2025 年 12月 5日 17 时 46秒、12 月 9日 17 时17 秒 55 分、2026年 1月 15
日 8时 31 分8 秒及1 月18 日 10 时57 分 18 秒、13时 03 分 51秒、23 时 54 分06 秒（北京时间），均可见邦凯
公司收卷工独自将废料卷投入地坑内。
[5] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位
的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以
及事故应急措施。
[6] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排
查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职
工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负
有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。
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山区应急管理局依法对其作出行政处罚
[7]
。
（三）其他处理建议
宋某某，邦凯公司收卷工，违反安全操作规程，在作业前未
杨某某进行有效的协调沟通，独自投放废料卷时未仔细观察地坑
内的人员情况，投下的废料卷不慎砸中正好走至下方的杨某某，
从而导致事故的发生。对事故发生负有责任，建议邦凯公司按照
公司内部规定进行处理，处理结果报金山区应急管理局备案。
五、事故防范和整改措施
（一）邦凯公司
要举一反三，深刻吸取事故教训。一是要加强日常安全管理，
采取更加有效的技术、管理措施，提升本质安全度，及时发现并
制止作业人员违反安全操作规程的不安全作业行为，及时消除事
故隐患；二是要强化日常安全教育培训，以案为鉴，教育督促作
业人员严格执行企业安全生产规章制度及安全操作规程，增强作
业人员安全意识。
（二）属地部门
建议漕泾镇人民政府进一步落实“一案一警示、即时受教育”
专项警示教育活动各项措施，加大对相关企业的安全指导服务力
度，督促、指导相关企业吸取事故教训，加强日常安全管理及隐
患排查治理工作，切实落实各项安全生产管理措施，压紧压实企
业安全生产主体责任。
[7] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营
单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处
三十万元以上一百万元以下的罚款。
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附件：金山漕泾邦凯控股集团有限公司“1·20”一般物体
打击事故调查组成员单位名单
金山区人民政府事故调查组
2026年4月21日
