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2022 年温泉县新疆 xx 公司“8·29”一般
坍塌事故调查报告
2022 年 8 月 29 日，温泉县 xx 乡 xx 村内自来水管沟发生坍
塌，导致管沟内一名工作人员当场死亡。
依照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告
和调查处理条例》（国务院令第 493 号）《新疆维吾尔自治区生
产安全事故报告和调查处理实施办法》（自治区人民政府令第
196 号）等有关规定，由温泉县人民政府开展事故调查处理工作。
事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实
事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取
证、综合分析等方式，查明了事故经过、原因，认定了事故性质
和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并提出
了事故防范和隐患整改措施建议。
事故调查组认定，温泉县新疆 xx 公司“8·29”坍塌是一起
一般生产安全事故。
一、基本情况
㈠事故发生单位基本情况
新疆 xx 公司，法人孙某，社会信用代码:916527xxxxxxxxxxxx，
经营范围包括：建设工程施工，预应力混凝土铁路桥梁简支梁产
品生产，道路贷物运输（不含危险货物》。一般项目：水泥制品
制造；建筑砌块制造；砼结构构件制造；轻质建筑材料制造；水
泥制品销售；建筑材料销售；五金产品零售；机械设备销售；砼
结构构件销售；机械设备租赁；土石方工程施工；园林绿化工程
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施工。
㈡项目基本情况
工程名称：温泉县 xx 乡 xx 村乡村振兴项目一标段。甲方：
温泉县 xx 乡人民政府；乙方：新疆 xx 公司
工程地点：温泉县 xx 乡 xx 村
工程内容：xx 村建设自来水提升；建设三格式化粪池 1 座，
配套污水管网。
工程建设时间：2022 年 4 月 23 日至 2022 年 7 月 31 日。工
程建设时间为期 100 天。
㈢相关协议签订情况
死者刘某某于 2022 年 5 月到温泉县 xx 乡 xx 村乡村振兴项
目工地务工，新疆 xx 公司与刘某某未签订劳务用工合同，未购
买工伤保险。
㈣事故发生经过
2022 年 8 月 29 日，在温泉县 xx 乡 xx 村乡村振兴项目一标
段施工工地，刘某某负责在管沟上方扶测量杆，由于当时没有工
作任务，天气较热，刘某某便下到管沟内侧墙边阴凉处休息，忽
然管沟上方出现坍塌，刘某某未及时跑开，被坍塌的砂石掩埋砸
伤，项目工地人员立即组织施救，将刘某某从坍塌的砂石中挖出
来，项目工地负责人朱某某立即开车将刘道文送往州人民医院，
经州人民医院医生抢救大约 2 小时后，抢救无效死亡。
二、事故应急处置及评估情况
㈠事故应急处置情况
事故发生后，项目负责人朱某某立即组织项目工地工作人员
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开展施救，并驾车将刘某某送往博州人民医院进行抢救，温泉县
应急管理局、公安局、xx 乡人民政府等部门领导第一时间赶赴
现场开展事故调查和现场处置工作。
㈡应急救援评估
事故发生后，各部门事故救援先期响应迅速，现场处置得当，
未发生次生事故，符合相关法律法规及事故处理工作规范的要
求，本次事故应急处置及时、有效。
㈢善后处置情况
事故发生后，温泉县应急管理局、公安局、xx 乡人民政府、
新疆 xx 有限公司全力开展应急处置工作。各部门和属地镇政府
通力协作、密切配合、应急响应及时、救援行动迅速、善后处理
平稳有序。
㈣事故瞒报及核查情况
事故发生后，温泉县 xx 乡、县乡村振兴局、县应急管理局
第一时间报温泉县党办政办。
三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失
事故共造成 1 人死亡。刘某某，男，新疆温泉县 xx 乡 xx 村
人。事故造成直接经济损失约为 xx 万元人民币。
四、事故原因和事故性质
㈠事故发生的原因
1.直接原因
一是人的不安全行为。事故发生前，刘某某未辨识出管网基
坑侧墙坍塌风险，为了纳凉倚靠在管网基坑侧墙阴凉处，因管网
侧墙土质不稳定，突然发生坍塌，将刘道文掩埋，死者刘某某受
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到掩埋和挤压，造成脏器损伤，是造成这起事故的直接原因。二
是物的不安全状态。管沟深度为 2.1 米，属深基坑，事故发生地
段未做安全支护，坍塌时周围无任何安全防护措施。
2.间接原因
新疆 xx 有限公司安全生产责任制落实不到位，未履行安全
管理职责，对员工开展安全生产培训教育不到位，该项目事故当
天在施工时安全员未在现场，未对刘某某进行安全警示提醒，告
知其远离事故风险区域，是发生事故的间接原因。
㈡事故性质
经事故调查组认定，温泉县新疆 xx 公司“8·29”一般坍塌
事故是一起一般生产安全瞒报事故。
五、对事故有关责任人员和相关单位的处理建议
㈠建议不予追究的责任人
死者刘某某未辨识出项目工地周边存在的安全风险，违规到
管沟基坑内纳凉，对事故的发生负有直接责任。鉴于刘某某在事
故中死亡，建议不再追究其责任。
㈡对事故责任人员的处理建议
⒈孙某，新疆 xx 公司法人，未建立健全并落实本单位全员
安全生产责任制，违反了《中华人民共和国安全生产法》规定。
依据《中华人民共和国安全生产法》规定，建议由温泉县应急管
理局进行行政罚款。依据《中华人民共和国安全生产法》建议移
交司法机关。
⒉郭某某，温泉县 xx 乡 xx 乡村振兴项目一标段安全管理员，
未及时排查生产安全事故隐患，在项目施工时不在现场，违反了
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《中华人民共和国安全生产法》的规定。依据《中华人民共和国
安全生产法》，建议温泉县应急管理局对其进行行政罚款。
㈢对有关党员干部的处理建议
⒈时任温泉县乡村振兴局主要负责人，分管安全生产工作。
该项目为 2022 年乡村振兴局实施的项目，没有充分督促施工企
业严格落实企业安全生产主体责任，检查内容不够全面未能及时
发现建设项目内的隐患，在事故发生后未按照程序书面报告应急
管理部门，对事故瞒报负有领导责任。
⒉时任温泉县 xx 乡党委副书记、政法书记，作为属地分管
安全生产领导，对项目检查频次低，未能发现项目内的隐患，未
督促企业落实主体责任，在事故发生后未按照程序书面报告应急
管理部门，对事故瞒报负有领导责任。
⒊时任温泉县 xx 乡党委委员、副乡长，分管乡村振兴工作
城乡建设、项目工程，对项目检查频次低，安全生产监管职责落
实不到位，未能发现项目内的隐患，未督促企业落实主体责任，
在事故发生后未按照程序书面报告应急管理部门，对事故瞒报负
有领导责任。
㈣对事故责任单位的处理建议
新疆 xx 公司，未定期对员工开展安全教育培训，对本起事
故发生负有管理责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》,
建议温泉县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》,给
予行政处罚。
㈤给予相关责任单位的处理建议
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1.温泉县 xx 局。作为行业主管部门没有充分督促企业严格
落实企业安全生产主体责任，加强安全生产管理，在事故发生后
未按规定向上级行业部门。
2.温泉县 xx 乡人民政府。作为属地监管人民政府未及时开
展检查，对项目检查频次低，监管人员发现问题不足，在事故发
生负有责任。建议由温泉县人民政府对查干屯格乡人民政府主要
领导进行约谈，责令查干屯格乡人民政府向温泉县人民政府作出
深刻书面检查。
六、事故整改和防范措施
㈠严格落实企业主体责任。新疆 xx 公司要深刻汲取本起事
故教训，切实落实安全生产主体责任，加强企业安全生产管理，
落实企业项目安全管理制度，加强员工安全教育培训力度，每班
组小队开工前必须召开班前会；组织建立并落实安全风险分级管
控和隐患排查治理双重预防工作机制，发现安全隐患及时整改。
㈡依法履行“三管三必须”，强化安全生产监管。项目建设
单位应督促企业严格落实企业安全生产主体责任，加强安全生产
管理。督促企业将安全生产管理制度和要求与《中华人民共和国
安全生产法》有效衔接，不断完善安全风险分级管控和隐患排查
治理双重预防机制，及时排查隐患，消强化关键部位和关键环节
的安全管理工作。属地人民政府应加强对属地施工企业的安全监
管，做好企业施工项目安全隐患大排查大整治工作，发现问题及
时整改落实，加大安全宣传教育力度，督促辖区各类建设企业项
目压实安全生产主体责任，坚决防范和遏制各类生产安全事故的
发生。
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