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2023年温泉县新疆 xx公司“9·9”一般
车辆伤害事故调查报告
2023 年 9 月 9 日，温泉县 xx 镇 xx 康养中心建设项目工地
桥头渠道旁，一辆泵车在倒车过程中发生侧翻，导致泵车驾驶员
赵某某当场死亡。
依照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告
和调查处理条例》（国务院令第 493 号）《新疆维吾尔自治区生
产安全事故报告和调查处理实施办法》（自治区人民政府令第
196 号）等有关规定，由温泉县人民政府开展事故调查处理工作。
事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实
事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取
证、人员问询等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡
和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关
责任单位和责任人员的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出
的问题，提出了事故防范措施建议。
事故调查组认定，温泉县新疆 xx 公司“9·9”一般车辆伤害事
故是一起一般生产安全责任事故。
一、基本情况
㈠事故单位基本情况
新疆 xx 公司，于 2014 年 1 月 13 日成立，法人孙某，社会
信用代码:91652700xxxxxxxx，经营范围包括：建设工程施工，
预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产，道路货物运输（不含危
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险货物）。一般项目：水泥制品制造；建筑砌块制造；砼结构构
件制造；轻质建筑材料制造；水泥制品销售；建筑材料销售；五
金产品零售；机械设备销售；砼结构构件销售；机械设备租赁；
土石方工程施工，园林绿化工程施工。
㈡项目基本情况
温泉县 xx 镇 xx 康养中心建设项目位于 xx 镇 xx 景区区域，
占地面积 133.26 亩，建设面积 40752.53 平方米，总投资 4 亿元，
建设内容包括 4.2 万平方米的康养酒店、温泉洗浴所需设备设施、
员工宿舍等。
㈢相关协议签订情况
死者赵某某与新疆 xx 公司未签订劳动合同，于 2023 年 4 月
到温泉县 xx 镇 xx 康养中心建设项目工地务工。
㈣事发当天天气情况
事发当天天气情况：温度 28℃；相对湿度 36％；风向东风；
晴天。
二、事故应急处置及评估情况
㈠事故发生经过
2023 年 9 月 9 日温泉县 xx 镇 xx 康养中心建设项目工地泵
车司机赵某某在下班期间并且未给其分配工作任务的情况下，驾
驶车牌号为新 Exxxxxx 的泵车在工地西门向东门倒车，倒了 150
米左右，由于司机未及时刹车，泵车后轮悬空导致车辆向东侧翻，
导致车辆驾驶舱变形，车辆前挡风玻璃破碎，司机赵某某胸部受
到方向盘挤压，119 应急救援大队现场展开救援，120 急救人员
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现场检测赵某某已失去生命体征，经抢救无效死亡。
㈡事故现场应急救援情况
事故发生后，现场工作人员潘某某立即打 110 和 120 急救电
话，9 月 9 日 15 点 50 左右，温泉县人民医院救护人员宣布赵某
某抢救无效死亡。县应急管理局、住建局、公安局等部门第一时
间赶赴现场开展处置工作。
㈢应急救援评估结论
事故发生后，各部门事故救援先期响应迅速，现场处置得当，
未发生次生事故，符合相关法律法规及事故处理工作规范的要
求，本次事故应急处置及时、有效。
三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失
事故共造成 1 人死亡。赵某某，男，群众，身份证号：
654023xxxxxxxxxxxx，新疆第 xx 师 xx 团人，直接经济损失 xx 万
元。
四、事故原因和事故性质
㈠事故发生的原因
泵车司机赵某某擅自驾驶车辆操作失误，在倒车过程中未注
意车辆周边情况，未及时刹车，导致车辆发生侧翻，死者赵某某
胸腔受到方向盘挤压，造成脏器损伤，是造成这起事故的直接原
因。
㈡事故性质
经事故调查组认定，温泉县 xx 镇 xx 康养中心建设项目“9·9”
一般车辆伤害事故是一起生产安全责任事故。
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五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议
㈠免于追究责任人员
死者赵某某在下班期间并且未给其分配工作任务的情况下，
擅自驾驶车辆，在倒车过程中未及时辨识周边风险，未及时刹车，
操作失误，将车倒入路基下，导致车辆发生侧翻，对事故的发生
负主要责任，鉴于其在事故中死亡，建议不再追究其责任。
㈡对相关责任人员的处理建议
孙某，新疆 xx 公司法人，未建立健全并落实本单位全员安
全生产责任制，违反了《中华人民共和国安全生产法》,依据《中
华人民共和国安全生产法》，建议由温泉县应急管理局对其处行
政处罚，建议移交司法机关。
㈢对有关党员干部的处理建议
⒈付某某，男，时任温泉县某某局副局长，分管安全生产工
作，没有充分督促企业严格落实企业安全生产主体责任，检查内
容不够全面未能及时发现建设项目内的隐患点，在事故发生后未
按照程序书面报告应急管理部门。建议对其给予提醒谈话，责令
作出深刻书面检查。
⒉巴某某，男，时任温泉县 xx 镇武装部部长，作为属地分
管住建领导，未能发现项目内的隐患，未督促企业落实主体责任，
在事故发生后未按照程序书面报告应急管理部门，建议对其给予
提醒谈话，责令作出深刻书面检查。
㈣对事故责任单位的处理建议
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新疆 xx 公司，未定期对员工开展安全教育培训，对本起事
故发生负有管理责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》。
建议温泉县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》对其
给予行政处罚。
㈤给予相关责任单位的处理建议
⒈温泉县 xx 局。作为行业主管部门没有充分督促企业严格
落实企业安全生产主体责任，加强安全生产管理，在事故发生后
未按照程序书面报告。建议温泉县人民政府对温泉县 xx 局主要
领导进行约谈，责令温泉县 xx 局向温泉县人民政府作出深刻书
面检查。
⒉温泉县 xx 镇人民政府。作为属地监管部门未及时开展检
查，对 xx 康养中心建设项目检查频次低，监管人员发现问题不
足，在事故发生后未按照程序书面报告应急管理部门。建议县人
民政府对 xx 镇人民政府主要领导进行约谈，责令 xx 镇人民政府
向温泉县人民政府作出深刻书面检查。
六、事故整改和防范措施
㈠严格落实企业主体责任。新疆 xx 公司应汲取本起事故的
深刻教训，切实落实安全生产主体责任，加强公司安全生产管理，
落实公司安全管理制度，加强员工安全教育培训力度，每班开工
前召开班前会；组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查
治理双重预防工作机制，发现安全隐患及时整改。
㈡强化行业和属地监管。行业监管部门要督促企业严格落实
企业安全生产主体责任，加强安全生产管理。督促企业将安全生
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产管理制度和要求与新《中华人民共和国安全生产法》有效衔接，
不断完善风险隐患双重预防机制，及时排查隐患，强化关键部位
和关键环节的安全管理工作。属地人民政府要加强对属地施工工
地和企业的监管力度，加大安全宣传教育力度，督促辖区企业压
实安全生产主体责任，有效防范和遏制事故发生。
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